19.3 Nastavení vzdálené správy
Předchozí | Kapitola 19 Nástroje | Další

## 19.3 Nastavení vzdálené správy

Chcete-li Kerio MailServer spravovat z jiného počítače, než na kterém běží, je třeba povolit vzdálenou administraci. Její nastavení se provádí v sekci Konfigurace → Vzdálená správa.

Vzdálenou správu je možno povolit jednak pro Kerio Administration Console a jednak pro KMS Web Administration:

Obrázek 19.5. Vzdálená správa

### Vzdálená správa Kerio MailServeru

Port, na kterém probíhá komunikace mezi Kerio Administration Console a Kerio MailServer Engine, je 44337 (používány jsou protokoly TCP i UDP).

Povolit vzdálenou správu po síti

  Povolení vzdálené administrace (je-li tato volba vypnuta, bude možno Kerio MailServer spravovat pouze z počítače, na němž běží).

Pouze z této skupiny IP adres

  Komunikace mezi Kerio MailServerem a Kerio Administration Console je chráněna silným šifrováním (SSL protokol), takže vzdálená správa je bezpečná a přenášená data nemohou být odposlechnuta a zneužita. Přístup ke správě by měl vždy být chráněn heslem (tj. nedoporučuje se ponechávat uživateli s administračními právy heslo prázdné), přesto lze ochranu ještě zesílit povolením vzdálené správy pouze z určitých IP adres.

  V menu je možno vybrat skupinu IP adres, z nichž bude vzdálená správa povolena. Tlačítkem Změnit lze skupinu upravit nebo vytvořit novou (dialog je shodný jako v sekci Konfigurace → Definice → Skupiny IP adres — vizte kapitolu 19.1 Skupiny IP adres).

### Správa uživatelů, skupin a aliasů přes web

Povolit správu prostřednictvím WWW rozhraní ...

  Povolení správy prostřednictvím WWW rozhraní. Je-li tato volba vypnuta, nebude možno k rozhraní přistupovat. Správu prostřednictvím WWW rozhraní podrobně popisuje kapitola 32 KMS Web Administration.

Pouze z této skupiny IP adres

  Ochranu přístupu lze zesílit povolením vzdálené správy pouze z některých IP adres. V menu je možno vybrat skupinu IP adres, z nichž bude správa prostřednictvím WWW rozhraní po síti povolena. Tlačítkem Změnit lze skupinu upravit nebo vytvořit novou (dialog je shodný jako v sekci Konfigurace → Definice → Skupiny IP adres — vizte kapitolu 19.1 Skupiny IP adres).

Předchozí | Nahoru | Další
19.2 Časové intervaly | Obsah | Kapitola 20 Plánování