30.1 Trvalé připojení k Internetu
Předchozí | Kapitola 30 Příklady nastavení | Další

## 30.1 Trvalé připojení k Internetu

### Informace a požadavky

1. Firma má vlastní doménu `firma.cz`, primární MX záznam je nasměrován na počítač, kde bude nainstalován Kerio MailServer (ten má v DNS přiřazeno jméno `mail.firma.cz`).

2. Připojení do Internetu je realizováno pevnou linkou.

3. Nadřazený SMTP server není k dispozici.

4. Firma má NT doménu `DOMENA`, uživatelé mají být ověřováni v této doméně.

5. Výrobní oddělení má mít speciální adresu `vyroba@firma.cz`, obchodní oddělení `obchod@firma.cz`

6. Někteří uživatelé si přejí, aby Kerio MailServer vybíral jejich soukromé schránky v Internetu a doručoval je do lokálních schránek.

7. Pro antivirovou kontrolu pošty má být použit program AVG 7.0, nesmějí být posílány žádné přílohy typu `EXE`, `COM`, `BAT` a `VBS`.

8. Vzdálená správa Kerio MailServeru smí být povolena pouze z adresy `67.34.112.2` (externí správce).

### Realizace

1. V sekci Konfigurace → Domény vytvoříme primární lokální doménu `firma.cz` a zadáme internetové jméno serveru `mail.firma.cz`. V záložce Ověřování zadáme jméno NT domény `DOMENA`.

2. V sekci Nastavení domény → Uživatelské účty tlačítkem Importovat importujeme požadované uživatele z domény `DOMENA`. Tak nebude nutno definovat účty ručně.

3. V sekci Nastavení domény → Skupiny vytvoříme skupiny `Vyroba` a `Obchod` a zařadíme do nich příslušné uživatele.

4. V sekci Nastavení domény → Aliasy definujeme aliasy `vyroba` a `obchod` doručované příslušným skupinám uživatelů.

5. Připojení do Internetu je trvalé. V sekci Konfigurace → Internetové připojení tedy vybereme volbu Online.

6. Odchozí pošta bude odesílána přímo do cílových domén. V sekci Konfigurace → SMTP server v záložce SMTP doručování vybereme volbu Doručovat přímo dle DNS MX záznamů.

7. V sekci Konfigurace → Stahování POP3 schránek definujeme vybírání požadovaných externích schránek. U každé z nich vybereme uživatele, kterému má být její obsah doručován.

8. Nastavíme plánování pro vybírání vzdálených schránek. Pevná linka je rychlá a za připojení se nic neúčtuje, proto mohou být schránky vybírány poměrně často. Nastavíme plánování: Každých 10 minut. Odchozí e-maily jsou odesílány okamžitě a pomocí ETRN se žádná pošta nepřijímá — stačí tedy zaškrtnout akci Stáhnout zprávy ze vzdálených POP3 schránek.

9. V sekci Konfigurace → Filtrování obsahu → Antivirus povolíme antivirovou kontrolu a vybereme modul AVG 7.0. V sekci Konfigurace → Filtrování obsahu — Filtrování příloh povolíme filtrování a nastavíme názvy zakázaných souborů — tedy `*.exe`, `*.com`, `*.bat` a `*.vbs`.

10. V sekci Konfigurace → Definice → Skupiny IP adres vytvoříme skupinu `Vzdálená správa` a přidáme do ní jedinečnou IP adresu (Počítač) `67.34.112.2`.

11. V sekci Konfigurace → Vzdálená správa zaškrtneme volbu Povolit vzdálenou správu po síti i volbu Pouze z této skupiny IP adres. Zde vybereme vytvořenou skupinu Vzdálená správa.

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 30 Příklady nastavení | Obsah | 30.2 Vytáčená linka + doménový koš