11.1 Internetové připojení
Předchozí | Kapitola 11 Internetové připojení | Další

## 11.1 Internetové připojení

Kerio MailServer může být nasazen na počítači, který má trvalé připojení do Internetu (pevná linka, bezdrátové připojení, kabelový modem, xDSL...), ale také s vytáčeným připojením (analogový modem nebo ISDN). Vestavěným plánovačem je možno řídit, kdy má poštovní server automaticky vytočit internetové připojení a provést odeslání a příjem pošty.

Obrázek 11.1. Připojení do Internetu

Online

  Kerio MailServer má trvalé připojení do Internetu. Všechny odchozí zprávy budou okamžitě odesílány.

Offline

  Server není trvale připojen do Internetu. Odchozí zprávy jsou řazeny do fronty a odesílány v časech určených plánovačem.

  Má-li se v časech nastavených plánovačem vytáčet internetová linka, zapněte volbu Pro připojení do Internetu použít vytáčenou linku (RAS). Vytáčené připojení lze však nastavit pouze na platformě MS Windows. Linux a Mac OS X tuto možnost nepodporují. V nabídce Telefonické připojení (RAS linka) se zobrazují položky telefonického připojení vytvořené ve Windows. Kerio MailServer může použít uživatelské jméno a heslo, které uživatel přidělil příslušnému telefonickému připojení (volba Uživatelské jméno a heslo zadané v operačním systému), nebo lze zadat uživatelské jméno a heslo přímo v tomto dialogu (volba Uživatelské jméno a heslo).

  ### Upozornění

  Telefonické připojení musí být vytvořeno pro všechny uživatele v systému (volba při definici připojení).

### Poznámka

- Volba Offline má své opodstatnění i v případě, že není zapnuta volba Použít vytáčené připojení k Internetu. Kerio MailServer totiž může být například spuštěn na počítači v lokální síti připojené k Internetu vytáčenou linkou. V režimu Online by vznikaly velmi časté a nekontrolovatelné požadavky přístupu do Internetu a tedy vytočení linky na žádost. V režimu Offline se Kerio MailServer připojuje pouze v časech nastavených v plánovači, čímž lze optimalizovat náklady na připojení.

- Kerio MailServer používá systémový telefonní seznam telefonického připojení (`rasphone.pbk`). Jiný telefonní seznam nelze použít.

- Volba Online nevyřazuje plánovač z činnosti. Přestože odchozí zprávy jsou odesílány okamžitě, poštovní server může zároveň vybírat zprávy ze vzdálených POP3 schránek, což je vhodné provádět v pravidelných intervalech. Podrobnosti najdete v kapitole 12.4 Vzdálené POP3 schránky.

- Podrobnosti o nastavení plánovače najdete v kapitole 20 Plánování.

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 11 Internetové připojení | Obsah | 11.2 Zprávy s vysokou prioritou