19.1 Skupiny IP adres
Předchozí | Kapitola 19 Nástroje | Další

## 19.1 Skupiny IP adres

Skupiny IP adres slouží k jednoduché definici přístupu k určitým službám (např. vzdálená administrace, antispam atd.). Při nastavování přístupu se použije jméno skupiny, a ta pak může obsahovat libovolné kombinace jednotlivých počítačů (IP adres), rozsahů IP adres, subsítí či jiných skupin.

### Vytvoření či úprava skupiny IP adres

Definice skupin IP adres se provádí v sekci Konfigurace → Definice → Skupiny IP adres.

Standardně je doplněna skupina IP adres lokálních rozsahů. Tuto skupinu je možné v případě potřeby upravovat nebo ji smazat stejně jako ostatní, ručně vytvořené skupiny IP adres.

Obrázek 19.1. Skupiny IP adres

Tlačítkem Přidat lze přidat novou skupinu (nebo položku do existující skupiny), tlačítkem Změnit upravit a tlačítkem Odebrat smazat vybranou skupinu či položku.

Po stisknutí tlačítka Přidat se zobrazí dialog pro vytvoření nové skupiny IP adres.

Obrázek 19.2. Vytvoření skupiny IP adres

Jméno

  Název skupiny. Buď je možno zadat nový (vytvoření nové skupiny), nebo vybrat již existující — tím se přidá nová položka do stávající skupiny.

Typ

  Druh přidávané položky. Možností je několik:

  - jedna IP adresa (Počítač),

  - rozsah IP adres (Subsíť / rozsah),

  - subsíť s příslušnou maskou (Subsíť / maska),

  - jiná skupina IP adres (Skupina adres). Z toho vyplývá, že skupiny adres lze také vnořovat do sebe.

IP adresa, Maska...

  Parametry přidávané položky (v závislosti na zvoleném typu).

Popis

  Textový popis (komentář) ke skupině IP adres. Slouží pouze pro potřeby správce.

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 19 Nástroje | Obsah | 19.2 Časové intervaly