20.1 Nastavení plánovače
Předchozí | Kapitola 20 Plánování | Další

## 20.1 Nastavení plánovače

Nastavení se provádí v sekci Konfigurace →Plánování.

Obrázek 20.1. Plánování

Tlačítky Přidat, Změnit a Odebrat lze přidat, upravit nebo odstranit jednu položku v seznamu plánovaných akcí. Pro přidání nové položky nebo změnu stávající se zobrazí dialog, v němž lze nastavit následující parametry:

Obrázek 20.2. Editace plánování

Časová podmínka — kdy má být akce prováděna:

V intervalu (Každých) nebo v určitém čase (V)

  Např. „Každých 10 minut“ znamená, že se akce bude vyvolávat opakovaně po 10 minutách, zatímco „V 12:00“ znamená, že akce má být provedena každý den ve 12:00 hodin.

Platné pouze v čase

  Nastavené plánování platí pouze ve vybraném časovém intervalu. V nabídce se zobrazí všechny definované časové intervaly, tlačítkem Změnit je možno upravit vybraný interval nebo vytvořit nový. Podrobnosti najdete v kapitole 19.2 Časové intervaly.

Akce — jaká akce má být provedena:

Odeslat zprávy z odchozí fronty

  Odeslat všechny zprávy, které byly zařazeny do fronty (tuto volbu nastavte, je-li v sekci Konfigurace → Internetové připojení nastaveno Offline připojení).

Stáhnout zprávy ze vzdálených POP3 schránek

  Příjem pošty z POP3 schránek (je-li v sekci Konfigurace → Stahování POP3 schránek definována alespoň jedna vzdálená schránka). Plánování se uplatňuje na všechny POP3 schránky stejně.

Poslat příkaz ETRN na definované SMTP servery

  Příjem pošty pomocí příkazu ETRN (je-li v sekci Konfigurace → Příjem pomocí ETRN definován alespoň jeden SMTP server, na nějž má být příkaz ETRN posílán). Plánování se uplatňuje na všechny definované SMTP servery stejně.

Volitelné parametry akce:

Povolit vytočení připojení, je-li třeba

  Jestliže je v okamžiku vyvolání této akce linka zavěšena, vytočí se. Bude-li tato volba vypnuta, provede se akce pouze v případě, že bude v tomto okamžiku linka vytočena.

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 20 Plánování | Obsah | 20.2 Optimální plánování