30.3 Vytáčená linka + ETRN
Předchozí | Kapitola 30 Příklady nastavení | Další

## 30.3 Vytáčená linka + ETRN

### Informace a požadavky

1. Firma má vlastní doménu `tretifirma.cz`, primární MX záznam je nasměrován na počítač, kde bude nainstalován Kerio MailServer (ten má v DNS přiřazeno jméno `mail.tretifirma.cz`).

2. Sekundární MX záznam pro doménu je nasměrován na SMTP server

   `etrn.poskytovatel.cz`,

   který podporuje příkaz ETRN a vyžaduje ověření jménem a heslem.

3. Připojení do Internetu je realizováno vytáčenou linkou (přiděluje se pevná IP adresa, na niž je v DNS nastaveno jméno `mail.tretifirma.cz`).

4. Poskytovatel Internetu umožňuje odesílat odchozí poštu přes svůj server

   `smtp.poskytovatel.cz`,

   jestliže se na něm odesílatel ověří jménem a heslem.

5. V pracovní době (pondělí až pátek 8:00-17:00 hod) se má pošta stahovat každou hodinu, mimo pracovní dobu ve 20:00, 0:00 a 5:00 hod.

### Realizace

1. V sekci Konfigurace → Domény vytvoříme primární lokální doménu `tretifirma.cz` a zadáme internetové jméno serveru `mail.tretifirma.cz`. V době, kdy bude linka vytočena, bude Kerio MailServer fungovat jako primární server této domény. Bude-li linka zavěšena, e-maily budou posílány na sekundární server.

2. V sekci Nastavení domény → Uživatelské účty vytvoříme uživatelské účty všem lokálním uživatelům.

3. Server se bude připojovat do Internetu vytáčeným připojením (které je již v systému vytvořeno). V sekci Konfigurace → Internetové připojení vybereme volbu Offline, zaškrtneme volbu Použít vytáčené připojení k Internetu, vybereme požadovanou položku telefonického připojení (RAS) a zadáme příslušné jméno a heslo pro toto připojení.

4. Veškerá odchozí pošta bude odesílána přes nadřazený SMTP server. V sekci Konfigurace → SMTP server v záložce SMTP doručování vybereme volbu Použít nadřazený SMTP server a zadáme jeho jméno — `smtp.poskytovatel.cz`. Server vyžaduje ověření, proto zapneme volbu Nadřazený server vyžaduje ověřování a vyplníme zde příslušné jméno a heslo. Typ ověřování nastavíme Příkaz SMTP AUTH (přihlášení na SMTP server).

5. V sekci Konfigurace → Příjem pomocí ETRN, definujeme položku:

   server: `etrn.poskytovatel.cz`,

   doména: `tretifirma.cz`,

   Server vyžaduje ověření, zadáme příslušné jméno a heslo.

6. V sekci Konfigurace → Definice → Časové intervaly si vytvoříme časový interval Pracovní doba, obsahující rozsah hodin 8:00:00-17:00:00 a platný ve dnech pondělí až pátek, který využijeme při definici plánování.

7. Nastavíme plánování pro příjem a odesílání zpráv: Přidáme jedno plánování pro každou hodinu (Každých 1 hodin) platné v intervalu Pracovní doba a tři plánování pro konkrétní časy (V), platné vždy. U všech plánování zaškrtneme nejen volbu Poslat příkaz ETRN na definované SMTP servery, ale také Odeslat zprávy z odchozí fronty, aby se odeslaly všechny případné odchozí zprávy.

Předchozí | Nahoru | Další
30.2 Vytáčená linka + doménový koš | Obsah | Kapitola 31 Řešení možných problémů v Kerio MailServeru