12.5 Příjem pošty pomocí příkazu ETRN
Předchozí | Kapitola 12 Odesílání a příjem pošty | Další

## 12.5 Příjem pošty pomocí příkazu ETRN

V sekci Konfigurace → Příjem pomocí ETRN je možno definovat SMTP servery, z nichž má být pošta přijímána pomocí příkazu ETRN (typicky se jedná o sekundární, příp. terciální servery pro danou doménu či domény).

Obrázek 12.13. Příjem pomocí ETRN

Tlačítkem Přidat lze přidat další server, z něhož má být pošta tímto způsobem přijímána:

Server

  DNS jméno nebo IP adresa serveru.

Doména(y)

  Výčet domén, pro něž tento server uchovává poštu. Názvy jednotlivých domén se oddělují středníkem (`;`).

  Obrázek 12.14. Nastavení parametrů pro přístup k serveru

Popis

  Textový popis definice ETRN serveru. Slouží pouze pro potřebu správce, může obsahovat libovolné informace nebo zůstat nevyplněn.

Server vyžaduje ověření

  Zapněte tuto volbu, jestliže tento server vyžaduje ověření uživatelským jménem a heslem.

Uživatel, Heslo

  Příslušné uživatelské jméno a heslo.

Tlačítkem Změnit lze upravit nastavení vybraného serveru a tlačítkem Odebrat tento server odstranit. Pomocí zaškrtávacího pole vlevo vedle definice serveru můžete tento server dočasně „vyřadit“.

Záložka Volby poskytuje možnost nastavit maximální dobu čekání na odezvu na vytáčené lince.

Předchozí | Nahoru | Další
12.4 Vzdálené POP3 schránky | Obsah | 12.6 Upřesňující nastavení