4.8 Palm Treo
Předchozí | Kapitola 4 Synchronizace dat s mobilními zařízeními | Další

## 4.8 Palm Treo

Palm Treo standardně obsahuje poštovní klient VersaMail, který podporuje protokol ActiveSync.

Speciální konfigurace účtu ve VersaMail nabízí ve spolupráci s Kerio MailServerem následující možnosti a funkce:

- Synchronizace složek:

  - Inbox v aplikaci VersaMail — kromě Inboxu se synchronizuje také složka Outbox, aby bylo možné zprávy také odesílat, a Sent Items. Sent Items se synchronizuje pouze jednosměrně, a to směrem na server, takže v poštovním klientovi na desktopu jsou obsaženy i zprávy odeslané z Palm Treo. Ze serveru do aplikace se složka nesynchronizuje, protože tuto složku Palm Treo neumí přečíst.

  - Kalendář — synchronizovány jsou události aplikace Calendar, kterou Palm Treo standardně obsahuje.

  - Kontakty — synchronizace kontaktů je podporována pouze v Palm Treo 680 a 700p.

- DirectPush Technology[6] — tato technologie umožňuje mobilnímu zařízení udržovat otevřené HTTP(S) spojení se serverem a v případě přijetí nové položky nebo změny položky v některé ze synchronizovaných složek se změna ihned synchronizuje.

- Kerio MailServer podporuje Global Address Lookup[6] — tato vlastnost umožňuje vyhledávání e-mailových adres ve všech složkách s kontakty, které má uživatel k dispozici (včetně složek veřejných).

- Vzdálené vymazání obsahu zařízení — správce Kerio MailServeru může vzdáleně vymazat všechny synchronizované složky. Tato vlastnost je velmi užitečná v případě odcizení nebo ztráty vašeho zařízení.

Poznámka: Chceme-li synchronizovat také poznámky, úkoly a kontakty, potom si musíme do svého počítače nainstalovat aplikaci Palm Desktop a synchronizovat data pomocí ní. O této možnosti se dozvíte více v uživatelské příručce k Palm Treo.

### 4.8.1 Nastavení Versa Mail

VersaMail není třeba do zařízení instalovat, je standardní součástí systému Palm OS a najdeme ho v menu Applications → VersaMail.

Před započetím konfigurace je třeba zkontrolovat, zda je v zařízení správně nastaven přístup k síti, a zda je tedy možné připojit se k poštovnímu serveru. To můžeme vyzkoušet například tak, že se přes internetový prohlížeč připojíme k rozhraní Kerio WebMail (více vizte kapitolu 1.2 Přihlášení k rozhraní Kerio WebMail).

Proběhlo-li přihlášení k serveru pomocí prohlížeče bez problémů, můžeme začít s nastavením aplikace VersaMail:

1. V Palm Treo klikneme na levé tlačítko Applications. Na displeji přístroje se objeví aplikace, které Palm Treo obsahuje. Z nabízených aplikací vybereme VersaMail (vizte obrázek 4.48 Poštovní klient VersaMail) a otevřeme ji.

   Obrázek 4.48. Poštovní klient VersaMail

2. Po spuštění aplikace stiskneme pravé tlačítko Menu. V záhlaví displeje se zobrazí menu. V tomto menu vybereme možnost Accounts → Account Setup (vizte obrázek 4.49 VersaMail — Accounts).

   Obrázek 4.49. VersaMail — Accounts

3. Otevře se průvodce nastavením účtů (vizte obrázek 4.50 Průvodce nastavením účtu), kde můžeme měnit nastavení stávajícího účtu nebo založit úplně nový. Vybereme si druhou variantu a klikneme na tlačítko New.

   Obrázek 4.50. Průvodce nastavením účtu

4. V prvním kroku průvodce nejprve do položky Account Name doplníme libovolný název účtu (na obrázku 4.51 Nastavení účtu — základní údaje jsme účet pojmenovali `keriomail`). V menu Mail Service vybereme položku Exchange ActiveSync. Toto nastavení je nezbytné. Pokud v menu nebude nastaven správný typ účtu, synchronizace pošty a kalendáře nebude fungovat.

   Obrázek 4.51. Nastavení účtu — základní údaje

5. Další krok průvodce umožňuje zadání uživatelského jména a hesla, kterými se účet bude ověřovat proti Kerio MailServeru (vizte obrázek 4.52 Nastavení účtu — zadání uživatelského jména a hesla). Do těchto položek zadáme stejné uživatelské jméno a heslo, které používáme ve svém poštovním klientovi na stolním počítači.

   Obrázek 4.52. Nastavení účtu — zadání uživatelského jména a hesla

6. V následujícím kroku (vizte obrázek 4.53 Nastavení účtu — zadání emailové adresy a internetového jména Kerio MailServeru) doplníme svou e-mailovou adresu a internetové jméno Kerio MailServeru, se kterým budeme poštu a kalendář synchronizovat. Pokud toto jméno neznáte, obraťte se na svého správce sítě.

   Obrázek 4.53. Nastavení účtu — zadání emailové adresy a internetového jména Kerio MailServeru

7. Tento krok průvodce (vizte obrázek 4.54 Test základního nastavení) uzavírá základní nastavení účtu. Obsahuje tlačítko Test Settings, kterým můžeme otestovat, zda se po předcházejícím nastavení Palm Treo připojí ke Kerio MailServeru.

   Obrázek 4.54. Test základního nastavení

   Pokud připojení proběhlo úspěšně, není třeba nastavovat další parametry. Průvodce ukončíme tlačítkem Done. Po stisknutí tohoto tlačítka se nastavení zároveň uloží.

   Pokud se připojení nepodařilo, překontrolujte stávající nastavení a případně kontaktujte svého správce sítě.

   V některých specifických případech je třeba v nastavení účtu pokračovat. Tato nastavení se týkají vypnutí SSL šifrování, nastavení nestandardního portu pro komunikaci a nastavení ověřování na proxy serveru:

   - Spuštění/vypnutí SSL šifrování a případná změna portu pro komunikaci:

     V posledním kroku průvodce (obrázek 4.54 Test základního nastavení) klikneme na tlačítko Advanced. Otevře se další krok průvodce (zobrazuje ho obrázek 4.55 Rozšířené nastavení — SSL šifrování), kde můžeme provést následující:

     Obrázek 4.55. Rozšířené nastavení — SSL šifrování

     Spuštění/vypnutí SSL šifrování synchronizace

       SSL šifrování pro veškerou komunikaci mezi Kerio MailServerem a Palm Treo je standardně zapnuto na standardním portu 443. Pokud to není nutné, doporučujeme toto nastavení neměnit. Zvláště vypnutí SSL není doporučeno z bezpečnostních důvodů. Nešifrované spojení může odposlouchávat nepovolaná osoba.

       Aby bylo možné komunikaci šifrovat, je potřeba mít v zařízení nainstalovaný SSL certifikát. Používá-li vaše společnost certifikáty ověřené komerční certifikační autoritou, pak není třeba nic instalovat, zařízení je pravděpodobně standardně podporuje. Pokud společnost používá certifikát vygenerovaný Kerio MailServerem nebo nějaký interní certifikát, pak je třeba certifikát do zařízení nainstalovat. Návod na tuto instalaci najdete v sekci 4.2 SSL certifikáty.

     Změna portu pro komunikaci

       V určitých případech mohou být parametry vašeho poštovního serveru nastaveny tak, že komunikují na jiných než standardních portech. Pokud je služba HTTP, která je pro synchronizaci využívána spuštěna na jiném než standardním portu, správce sítě vám port sdělí a bude nutné číslo tohoto portu zadat do pole Port Number.

   - Nastavení ověřování proti proxy serveru:

     V posledním kroku průvodce (obrázek 4.54 Test základního nastavení) klikneme na tlačítko Advanced. Otevře se další krok průvodce, který se týká SSL šifrování (vizte výše). Klikneme na tlačítko Next. Otevře se dialog pro nastavení ověřování na proxy serveru (vizte obrázek 4.56 Rozšířené nastavení — nastavení ověření na proxy serveru), kde můžeme povolit ověřování zaškrtnutím volby Proxy authentication a zadat uživatelské jméno a heslo pro ověření.

     Obrázek 4.56. Rozšířené nastavení — nastavení ověření na proxy serveru

8. Celé nastavení ukončíme kliknutím na tlačítko Done. Otevře se upozornění, že všechny stávající události kalendáře budou přemazány událostmi uloženými na serveru, aby se oba kalendáře správně synchronizovaly a nevznikla duplikovaná data.

Další informace o nastavení synchronizace a účtu ve VersaMail se dozvíte z uživatelské příručky k VersaMail 3.0, která je k dispozici na stránkách http://www.palm.com/.

[6] Palm Treo 650 vyžaduje upgrade VersaMail na verzi 3.5 a instalaci Exchange ActiveSync Update for Treo 650 smartphone (http://software.palm.com/). Palm Treo 680 a 700p vyžaduje instalaci EAS SP 2 update (http://www.palm.com/us/support/downloads/treo/easupdate.html).

Předchozí | Nahoru | Další
4.7 Windows Mobile 6.0 | Obsah | 4.9 Nokia Eseries