19.2 Zobrazení síťových spojení
Předchozí | Kapitola 19 Stavové informace | Další

## 19.2 Zobrazení síťových spojení

V sekci Stav → Spojení lze sledovat veškerá síťová spojení, která dokáže WinRoute zachytit, tzn.:

- spojení navázaná klienty přes WinRoute do Internetu

- spojení navázaná z počítače, na němž WinRoute běží

- spojení navázaná z jiných počítačů ke službám běžícím na tomto počítači

- spojení navázaná klienty v Internetu mapovaná na služby běžící v lokální síti

Správce WinRoute může vybrané spojení „násilně“ ukončit.

Poznámka:

1. WinRoute nezachytí (a tudíž nezobrazí) spojení navázaná mezi lokálními klienty.

2. Protokol UDP je tzv. nespojovaný protokol — nenavazuje žádné spojení, komunikace probíhá formou jednotlivých zpráv (tzv. datagramů). V tomto případě jsou sledována tzv. pseudospojení (periodická výměna zpráv mezi dvěma počítači je považována za jedno spojení).

Obrázek 19.7. Přehled všech spojení navázaných přes WinRoute

Na každé řádce okna Spojení je zobrazeno jedno spojení. Jedná se o síťová spojení, nikoliv připojení uživatelů — každý klientský program může navázat více spojení současně (např. z důvodu rychlejší komunikace).

Sloupce zobrazují následující informace:

Komunikační pravidlo

  Název komunikačního pravidla, kterým bylo povoleno navázání příslušného spojení (viz kapitola 7 Komunikační pravidla).

Služba

  Název služby, která je tímto spojením přenášena (je-li taková služba ve WinRoute definována — viz kapitola 14.3 Služby). Pokud WinRoute danou službu nezná, zobrazí se číslo portu a protokol (např. 5004/UDP).

Zdroj, Cíl

  IP adresa zdroje (iniciátora spojení) a cíle. Pokud existuje v DNS příslušný reverzní záznam, zobrazuje se místo IP adresy odpovídající DNS jméno.

Následující sloupce jsou ve výchozím nastavení skryty. Pro jejich zobrazení použijte volbu Nastavit sloupce v kontextovém menu (viz kapitola 3.2 Nastavení pohledů).

Zdrojový port, Cílový port

  Porty použité v daném spojení.

Protokol

  Komunikační protokol (TCP nebo UDP)

Časový limit

  Doba, za kterou bude spojení automaticky ukončeno. Tato doba se začne počítat od okamžiku, kdy přestanou být spojením přenášena data. Každý nový datový paket čítač této doby nuluje.

Rx, Tx

  Celkový objem dat přijatých (Rx) a vyslaných (Tx) v rámci tohoto spojení (v kilobytech). Vyslaná data jsou data přenášená směrem od Zdroje k Cíli, přijatá naopak.

Info

  Textová informace o daném spojení (např. inspekční modul, který byl na toto spojení aplikován).

Informace v okně Spojení jsou automaticky obnovovány v nastaveném intervalu, navíc je také lze obnovit ručně tlačítkem Obnovit.

### Volby pro okno Spojení

Pod seznamem spojení se nacházejí tyto volby:

- Skrýt lokální spojení — v okně Spojení nebudou zobrazena spojení navázaná z a/nebo na počítač s WinRoute.

  Tuto volbu lze využít pro zvýšení přehlednosti (pokud nás zajímají pouze spojení počítačů v lokální síti).

- Zobrazovat DNS jména — tato volba zapíná zobrazení DNS jmen počítačů namísto IP adres. Pokud pro určitou IP adresu neexistuje odpovídající DNS záznam (příp. do doby, než je zjištěno odpovídající jméno), zůstává zobrazena IP adresa.

Stisknutím pravého tlačítka myši v okně Spojení, resp. přímo na vybraném spojení, se zobrazí kontextové menu s následujícími volbami:

Obrázek 19.8. Kontextové menu okna Spojení

Ukončit spojení

  Okamžité ukončení vybraného spojení (v případě UDP pseudospojení jsou zahazovány všechny následující datagramy).

  Poznámka: Tato volba je dostupná pouze pokud bylo kontextové menu vyvoláno stisknutím pravého tlačítka myši na konkrétním spojení. Pokud bylo pravé tlačítko stisknuto v ploše okna Spojení mimo zobrazená spojení, je tato volba neaktivní.

Obnovit

  Okamžité obnovení informací v okně Spojení (tato funkce je identická s funkcí tlačítka Obnovit v dolní části okna).

Automatické obnovování

  Nastavení automatického obnovování informací v okně Spojení. Informace mohou být automaticky obnovovány v intervalu 5 sekund — 1 minuta nebo je možné automatické obnovování vypnout (Neobnovovat).

Nastavit sloupce

  Volba sloupců, které mají být v okně Spojení zobrazeny (viz kapitola 3.2 Nastavení pohledů).

### Nastavení barev

Tlačítko Barvy slouží k nastavení barev, kterými budou jednotlivá spojení zobrazována:

Obrázek 19.9. Nastavení barev pro zobrazování spojení

V každé položce je možné vybrat barvu nebo hodnotu Výchozí. Ta představuje barvu nastavenou v operačním systému (zpravidla černá pro text a bílá pro pozadí).

Barva písma

  - Aktivní spojení — spojení, jimiž jsou aktuálně přenášena data

  - Neaktivní spojení — TCP spojení, která byla ukončena, ale jsou dosud udržována (standard stanoví, že spojení musí být udržováno ještě 2 minuty po jeho ukončení — z důvodu opakovaného vysílání chybných paketů)

Barva pozadí

  - Lokální spojení — spojení, jejichž zdrojem nebo cílem je některá z IP adres počítače s WinRoute

  - Příchozí spojení — spojení navázaná z Internetu do lokální sítě (povolená firewallem)

  - Odchozí spojení — spojení navázaná z lokální sítě do Internetu

  Poznámka: Rozlišení příchozích a odchozích spojení se provádí podle toho, jakým směrem probíhá překlad IP adres — „ven“ (SNAT) nebo „dovnitř“ (DNAT). Detaily naleznete v kapitole 7 Komunikační pravidla.

Předchozí | Nahoru | Další
19.1 Aktivní počítače a přihlášení uživatelé | Obsah | 19.3 Výstrahy