20.2 Statistiky rozhraní
Předchozí | Kapitola 20 Základní statistiky | Další

## 20.2 Statistiky rozhraní

V sekci Stav → Statistiky, záložka Statistiky rozhraní lze podrobně sledovat objem dat přenesených přes jednotlivá rozhraní počítače s WinRoute v každém směru za určitá časová období (dnes, tento týden, tento měsíc a celkově).

Rozhraní může být síťový adaptér, vytáčená linka nebo VPN tunel. Speciálním rozhraním je VPN server — pod ním je ve statistikách rozhraní zahrnuta komunikace všech VPN klientů.

Obrázek 20.3. Statistiky rozhraní firewallu

V tabulce lze volitelně zobrazit další sloupce, obsahující objem přenesených dat za jednotlivá období v každém směru. Směr přenosu dat je vždy vztahován k příslušnému rozhraní (směr IN znamená data přijatá přes toto rozhraní, směr OUT data vyslaná přes toto rozhraní). Nastavení zobrazovaných sloupců je popsáno v kapitole 3.2 Nastavení pohledů.

### Příklad

Počítač s WinRoute je do Internetu připojen rozhraním Public a lokální síť je připojená k rozhraní LAN. Uživatel v lokální síti stáhne z Internetu 10 MB dat. Tato data budou započtena:

- na rozhraní Public jako IN (data byla z Internetu přijata přes toto rozhraní),

- na rozhraní LAN jako OUT (data byla do lokální sítě vyslána přes toto rozhraní).

Poznámka: Statistiky rozhraní jsou ukládány do konfiguračního souboru `stats.cfg` v instalačním adresáři WinRoute. Při ukončení a novém spuštění WinRoute Firewall Engine tedy nedochází k jejich vynulování.

### Volby pro okno Statistiky rozhraní

Po kliknutí pravým tlačítkem v tabulce (resp. na řádek s vybraným rozhraním) se zobrazí kontextové menu s těmito funkcemi:

Obrázek 20.4. Kontextové menu pro statistiky rozhraní

Vynulovat statistiky tohoto rozhraní

  Vynulování všech hodnot pro vybrané rozhraní. Tato funkce je aktivní, pouze je-li kurzor myši umístěn na řádku s některým rozhraním.

Obnovit

  Okamžité obnovení informací v záložce Statistiky rozhraní (tato funkce je identická s funkcí tlačítka Obnovit v dolní části okna).

Automatické obnovování

  Nastavení automatického obnovování informací v záložce Statistiky rozhraní. Informace mohou být automaticky obnovovány v intervalu 5 sekund — 1 minuta nebo je možné automatické obnovování vypnout (Neobnovovat).

Nastavit sloupce

  Volba sloupců, které mají být v horní části záložky Statistiky rozhraní zobrazeny (viz kapitola 3.2 Nastavení pohledů).

Odebrat statistiky tohoto rozhraní

  Vyřazení vybraného rozhraní ze statistik. Odebrat lze pouze neaktivní rozhraní (tj. nepřipojený síťový adaptér, vytáčenou linku v zavěšeném stavu, nepřipojený VPN tunel nebo VPN server, ke kterému není připojen žádný klient). Pokud se odebrané rozhraní později opět aktivuje (dojde k vytočení modemu, připojení VPN tunelu atd.), bude toto rozhraní do statistik opět automaticky přidáno.

### Grafický průběh zatížení rozhraní

Ve spodní části záložky Statistiky rozhraní se graficky zobrazuje průběh zatížení vybraného síťového rozhraní (přenosová rychlost v bytech za sekundu, B/s) za zvolené časové období. Graf lze skrýt a opět zobrazit tlačítkem Skrýt podrobnosti / Zobrazit podrobnosti (ve výchozím nastavení je graf zobrazen).

Obrázek 20.5. Graf průměrného zatížení vybraného rozhraní

V položce Časový interval lze vybrat časové období, které bude v grafu zobrazeno (2 hodiny nebo 1 den). Zvolené časové období je vždy bráno od aktuálního času do minulosti („poslední 2 hodiny“, resp. „posledních 24 hodin“).

Vodorovná osa grafu představuje čas a svislá osa rychlost přenosu. Měřítko vodorovné osy je určeno vybraným časovým intervalem a měřítko svislé osy je nastavováno automaticky podle maximální hodnoty ve sledovaném intervalu (základní jednotkou jsou byty za sekundu — B/s).

Volba Velikost obrázku umožňuje nastavit pevnou velikost grafu nebo přizpůsobit jeho velikost oknu Administration Console.

Komentář nad grafem zobrazuje interval vzorkování (tj. interval, za který se hodnoty sečtou a zaznamenají do grafu).

### Příklad

Je-li zvolen časový interval 1 den, provádí se vzorkování po 5 minutách. To znamená, že se každých 5 minut do grafu zaznamená průměrná přenosová rychlost za uplynulých 5 minut.

Předchozí | Nahoru | Další
20.1 Objem přenesených dat a využití kvóty | Obsah | Kapitola 21 Kerio StaR — statistiky a reportování