9.2 Konfigurace omezování šířky pásma
Předchozí | Kapitola 9 Omezování šířky pásma | Další

## 9.2 Konfigurace omezování šířky pásma

Parametry modulu Omezování šířky pásma lze nastavit v sekci Konfigurace → Omezování šířky pásma.

Obrázek 9.1. Konfigurace modulu Omezování šířky pásma

Modul Omezování šířky pásma umožňuje nastavit omezení rychlosti příchozích dat (tj. z Internetu do lokální sítě) a odchozích dat (tj. z lokální sítě do Internetu) pro přenosy velkých objemů dat a pro uživatele, kteří překročili svou kvótu objemu přenesených dat. Jednotlivé limity jsou nezávislé, takže lze např. omezit pouze rychlost příchozích dat pro přenosy velkých souborů.

### Upozornění

V modulu Omezování šířky pásma se všechny rychlosti se nastavují v kilobytech za sekundu (KB/s). Naproti tomu poskytovatelé internetového připojení zpravidla uvádějí kapacity linek v kilobitech za sekundu (kbps, kbit/s nebo kb/s), případně v megabitech za sekundu (Mbps, Mbit/s nebo Mb/s). Platí převodní vztah 1 KB/s = 8 kbit/s.

Příklad: Linka 256 kbit/s má rychlost 32 KB/s, linka 1 Mbit/s má rychlost 128 KB/s.

### Nastavení omezení

V horní části okna lze nastavit omezení pro přenosy velkých objemů dat. Hodnoty v těchto položkách určují, jaké pásmo bude vyhrazeno pro tyto přenosy. Zbývající pásmo bude stále k dispozici pro ostatní komunikaci.

Testováním bylo zjištěno, že optimálního využití kapacity internetové linky se dosáhne při nastavení hodnot blízkých parametrům připojení (cca 90%). Při nastavení vyšších hodnot je omezování šířky pásma neúčinné (při přenosech velkých objemů dat nezbude dostatek pásma pro ostatní služby), naopak při nastavení nižších hodnot nebude ve většině případů možné využít plnou kapacitu linky.

### Upozornění

Pro nastavení optimálních hodnot je třeba uvažovat skutečnou kapacitu linky — zpravidla se nelze spoléhat na údaje, které uvádí poskytovatel internetového připojení. Jednou z možností, jak zjistit skutečnou kapacitu linky, je sledování grafu zatížení internetového rozhraní (viz kapitola 20.2 Statistiky rozhraní) při velké zátěži, kdy je pravděpodobné, že je linka plně využita.

V dolní části okna lze nastavit omezení rychlosti příchozích a odchozích dat pro uživatele, kteří překročili svou kvótu objemu přenesených dat. Nastavené pásmo sdílí všichni uživatelé s překročenou kvótou. To znamená, že celková komunikace všech těchto uživatelů může zabrat nejvýše zde nastavenou šířku pásma.

Pro omezení uživatelů s překročenou kvótou objemu přenesených dat neexistují žádné optimální hodnoty. Záleží na uvážení správce WinRoute, jakou část pásma těmto uživatelům umožní využít. Doporučujeme nastavit takové hodnoty, aby uživatelé s překročenou kvótou svou aktivitou neomezovali ostatní uživatele a služby.

Poznámka: Konkrétnímu uživateli lze v případě překročení kvóty zcela zablokovat další komunikaci. Výše popsaná omezení budou aplikována pouze v případě, pokud je v příslušném uživatelském účtu nastaveno Neblokovat komunikaci (pouze omezit rychlost...). Podrobnosti viz kapitola 15.1 Zobrazení a definice uživatelských účtů.

### Upřesňující nastavení

Tlačítkem Upřesnění se otevírá dialog pro nastavení upřesňujících parametrů modulu Omezování šířky pásma. Tyto parametry se vztahují pouze na omezování přenosů velkých objemů dat, nemají vliv na omezování uživatelů s překročenou kvótou objemu přenesených dat (na tyto uživatele je omezení aplikováno vždy a na veškerou jejich komunikaci).

Specifikace služeb

  Některé služby mohou vykazovat charakteristiky přenosů objemných dat, přestože tomu tak ve skutečnosti není. Typickým příkladem je internetová telefonie (Voice over IP — VoIP). Pro takové služby je možné definovat výjimky, aby na ně nebylo aplikováno omezení šířky pásma.

  Naopak může také vzniknout požadavek aplikovat omezení šířky pásma pouze na určité síťové služby (např. chceme omezit přenos souborů protokoly FTP a HTTP).

  V záložce Služby můžeme definovat, na které služby má být omezení šířky pásma aplikováno:

  Obrázek 9.2. Omezování šířky pásma — síťové služby

  - Všechny služby — omezení bude aplikováno na veškerou komunikaci mezi lokální sítí a Internetem.

  - Vybrané služby — omezení bude aplikováno pouze na vybrané síťové služby. Komunikace ostatních služeb nebude omezována.

  - Všechny služby kromě vybraných — komunikace vybraných služeb nebude omezována. Na všechny ostatní služby bude omezení aplikováno.

  Tlačítko Vybrat služby otevírá dialog pro výběr síťových služeb. Přidržením klávesy Ctrl nebo Shift lze označit více služeb najednou. K dispozici jsou všechny síťové služby definované v sekci Konfigurace → Definice → Služby (viz kapitola 14.3 Služby).

  Obrázek 9.3. Omezování šířky pásma — výběr síťových služeb

IP adresy a časový interval

  Častým požadavkem je aplikovat omezení šířky pásma pouze na některé počítače (např. nechceme omezovat poštovní server v lokální síti či komunikaci s firemním WWW serverem v Internetu). Skupina IP adres pro toto omezení může obsahovat libovolné IP adresy v lokální síti nebo v Internetu. Pokud mají pracovní stanice uživatelů pevné IP adresy, můžeme tímto způsobem aplikovat omezení i na jednotlivé uživatele.

  Omezení šířky pásma může být rovněž aplikováno jen v určitém časovém intervalu (např. v pracovní době).

  Tyto podmínky lze nastavit v záložce Omezení.

  Obrázek 9.4. Omezování šířky pásma — skupina IP adres a časový interval

  V horní části záložky Omezení lze vybrat způsob, jakým bude omezení dle IP adres aplikováno, a skupinu IP adres:

  - Na veškerou komunikaci — skupina IP adres je irelevantní, pole pro výběr skupiny je neaktivní.

  - Pouze na vybranou skupinu IP adres — omezení bude aplikováno pouze v případě, pokud IP adresa některého konce spojení patří do vybrané skupiny. Ostatní komunikace nebude omezena.

  - Na veškerou komunikaci kromě vybrané skupiny IP adres — omezení nebude aplikováno v případě, pokud IP adresa některého konce spojení patří do vybrané skupiny. Ostatní komunikace bude omezena.

  V dolní části záložky Omezení lze nastavit časový interval, ve kterém bude šířka pásma omezována. Tlačítko Změnit umožňuje upravit vybraný časový interval nebo vytvořit nový interval (podrobnosti viz kapitola 14.2 Časové intervaly).

Nastavení parametrů detekce přenosu velkého objemu dat

  V záložce Upřesnění lze nastavit parametry detekce přenosu velkého objemu dat — minimální objem přenesených dat a mezní dobu nečinnosti (délku prodlevy). Výchozí hodnoty (200 KB a 5 sec) jsou optimalizovány na základě dlouhodobého testování v reálném provozu.

  Důrazně upozorňujeme, že experimenty s těmito hodnotami povedou ve většině případů k výraznému zhoršení funkčnosti modulu Omezování šířky pásma. S výjimkou speciálních případů (testování) striktně doporučujeme neměnit výchozí hodnoty!

  Obrázek 9.5. Omezování šířky pásma — nastavení detekce přenosu velkého objemu dat

  Podrobný popis principu detekce přenosů velkých objemů dat je uveden v kapitole 9.3 Detekce spojení přenášejících velký objem dat.

Předchozí | Nahoru | Další
9.1 Jak funguje a jak lze využít omezování šířky pásma? | Obsah | 9.3 Detekce spojení přenášejících velký objem dat