22.7 Záznam Dial
Předchozí | Kapitola 22 Záznamy | Další

## 22.7 Záznam Dial

Záznam o vytáčení, zavěšování a době připojení vytáčených linek.

V záznamu Dial se objevují zprávy několika různých typů:

1. Ruční vytočení linky (z Administration Console — viz kapitola 5 Síťová rozhraní nebo přímo z operačního systému)

   `[15/Mar/2008 15:09:27] Line "Pripojeni" dialing, console 127.0.0.1 - Admin`

   `[15/Mar/2008 15:09:39] Line "Pripojeni" successfully connected`

   První záznam je zapsán v okamžiku zahájení vytáčení. Záznam vždy obsahuje jméno vytáčené linky ve WinRoute (viz kapitola 5 Síťová rozhraní). Pokud byla linka vytočena z Administration Console, obsahuje navíc tyto informace

   - odkud byla linka vytočena (`console` — Administration Console),

   - IP adresu klienta (tj. Administration Console),

   - přihlašovací jméno uživatele, který zadal požadavek na vytočení linky.

   Druhý záznam je zapsán v okamžiku úspěšného připojení (tj. po vytočení linky, ověření na vzdáleném serveru atd.).

2. Zavěšení linky (ručně nebo z důvodu nečinnosti)

   `[15/Mar/2008 15:29:18] Line "Pripojeni" hang-up, console 127.0.0.1 - Admin`

   `[15/Mar/2008 15:29:20] Line "Pripojeni" disconnected, connection time 00:15:53, 1142391 bytes received, 250404 bytes transmitted`

   První záznam je zapsán v okamžiku přijetí požadavku na zavěšení linky. Záznam obsahuje jméno rozhraní, typ klienta, IP adresu a jméno uživatele (stejně jako v případě ručního vytáčení).

   Druhý záznam je zapsán v okamžiku úspěšného zavěšení linky. Záznam obsahuje jméno rozhraní, dobu připojení (`connection time`), objem přijatých a vyslaných dat v bytech (`bytes received` a `bytes transmitted`).

3. Zavěšení linky z důvodu chyby (přerušení spojení)

   `[15/Mar/2008 15:42:51] Line "Pripojeni" dropped, connection time 00:17:07, 1519 bytes received, 2504 bytes transmitted`

   Význam položek záznamu je stejný jako v předchozím případě (druhý záznam — hlášení `disconnected`).

4. Vytáčení linky na žádost (na základě DNS dotazu)

   `[15/Mar/2008 15:51:27] DNS query for "www.microcom.com" (packet UDP 192.168.1.2:4567 -> 195.146.100.100:53) initiated dialing of line "Pripojeni"`

   `[15/Mar/2008 15:51:38] Line "Pripojeni" successfully connected`

   První záznam je zapsán v okamžiku vzniku DNS požadavku (DNS forwarder zjistil, že požadovaný DNS záznam se nenachází v jeho cache). Záznam obsahuje:

   - DNS jméno, pro které je zjišťována IP adresa,

   - popis paketu s DNS dotazem (protokol, zdrojová IP adresa, zdrojový port, cílová IP adresa, cílový port),

   - jméno linky, která bude vytočena.

   Druhý záznam je zapsán v okamžiku úspěšného připojení (tj. po vytočení linky, ověření na vzdáleném serveru atd.).

5. Vytáčení linky na žádost (na základě paketu z lokální sítě)

   `[15/Mar/2008 15:53:42] Packet TCP 192.168.1.3:8580 -> 212.20.100.40:80 initiated dialing of line "Pripojeni"`

   `[15/Mar/2008 15:53:53] Line "Pripojeni" successfully connected`

   První záznam je zapsán v okamžiku, kdy WinRoute zjistí, že ve směrovací tabulce neexistuje cesta, kam má být přijatý paket směrován. Záznam obsahuje:

   - popis paketu (protokol, zdrojová IP adresa, zdrojový port, cílová IP adresa, cílový port),

   - jméno linky, která bude vytočena.

   Druhý záznam je zapsán v okamžiku úspěšného připojení (tj. po vytočení linky, ověření na vzdáleném serveru atd.).

6. Linku nelze vytočit z důvodu chyby (např. chyba modemu, odpojená telefonní linka apod.)

   `[15/Mar/2008 15:59:08] DNS query for "www.microsoft.com" (packet UDP 192.168.1.2:4579 -> 195.146.100.100:53) initiated dialing of line "Pripojeni"`

   `[15/Mar/2008 15:59:12] Line "Pripojeni" disconnected`

   První záznam představuje DNS dotaz z lokální sítě, na základě kterého má být linka vytočena (viz výše).

   Druhý záznam (bezprostředně následující po prvním) informuje o tom, že linka je zavěšena. Narozdíl od „normálního“ zavěšení linky zde není uvedena doba připojení a objem přenesených dat, protože linka ve skutečnosti vůbec připojena nebyla.

Předchozí | Nahoru | Další
22.6 Záznam Debug | Obsah | 22.8 Záznam Error