Kapitola 9 Omezování šířky pásma
Předchozí |  | Další

## Kapitola 9 Omezování šířky pásma

Velmi častým problémem sdíleného internetového připojení je situace, kdy jeden uživatel (případně několik uživatelů současně) stahuje nebo odesílá velký objem dat, čímž zcela vyčerpá kapacitu internetové linky (tzv. šířku pásma). Ostatní uživatelé pak zaznamenají výrazné zpomalení internetové komunikace, v krajním případě i výpadky některých služeb (pokud např. dojde k překročení maximální doby odezvy).

Typicky největší problém nastává v případě, kdy jsou v důsledku přetížení linky omezeny nebo blokovány síťové služby — např. poštovní server, WWW server nebo internetová telefonie (VoIP). Jeden uživatel může stahováním nebo odesíláním svých dat ohrozit funkčnost celé sítě.

Modul Omezování šířky pásma ve WinRoute nabízí řešení nejčastějších problémů s přetížením sdílené internetové linky. Tento modul dokáže rozpoznat spojení, kterými se přenáší velké objemy dat, a vyhradit pro ně určitou část kapacity linky. Zbývající kapacita zůstává volná pro ostatní komunikaci (kde se nepřenáší velké objemy dat, ale může zde být důležitá např. doba odezvy).

Předchozí |  | Další
8.5 HTTP cache | Obsah | 9.1 Jak funguje a jak lze využít omezování šířky pásma?