9.1 Jak funguje a jak lze využít omezování šířky pásma?
Předchozí | Kapitola 9 Omezování šířky pásma | Další

## 9.1 Jak funguje a jak lze využít omezování šířky pásma?

Modul Omezování šířky pásma má dvě základní funkce:

Omezení rychlosti přenosů velkých objemů dat

  WinRoute sleduje všechna spojení navázaná mezi lokální sítí a Internetem. Pokud spojení vyhodnotí jako přenos objemných dat, omezí rychlost přenosu dat na nastavenou hodnotu, aby toto spojení neblokovalo ostatní komunikaci. Na lokální komunikaci se omezování šířky pásma neaplikuje.

  Poznámka: Omezování šířky pásma je nezávislé na komunikačních pravidlech.

Omezení rychlosti komunikace uživatelů s překročenou kvótou

  O uživatelích, kteří překročili nastavenou kvótu objemu dat, lze předpokládat, že pravidelně stahují nebo odesílají velké množství dat. WinRoute umožňuje omezit těmto uživatelům rychlost přenosu dat, aby svou aktivitou neomezovali (resp. neblokovali) komunikaci ostatních uživatelů a síťových služeb. Na konkrétního uživatele je omezení aplikováno automaticky při překročení některého z nastavených limitů (viz kapitola 15.1 Zobrazení a definice uživatelských účtů).

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 9 Omezování šířky pásma | Obsah | 9.2 Konfigurace omezování šířky pásma