11.5 Ovládání vytáčených linek
Předchozí | Kapitola 11 WWW rozhraní | Další

## 11.5 Ovládání vytáčených linek

Pokud má uživatel právo vytáčet RAS připojení (viz kapitola 15.1 Zobrazení a definice uživatelských účtů), pak může v záložce Vytáčené linky vytáčet a zavěšovat jednotlivé RAS linky a sledovat jejich stav. Tato záložka zobrazuje seznam všech vytáčených linek, které jsou ve WinRoute definovány, nezávisle na tom, do kterých skupin rozhraní jsou linky zařazeny (podrobnosti viz kapitola 5 Síťová rozhraní).

Obrázek 11.12. WWW rozhraní — ovládání vytáčených linek

Pro každou linku jsou zobrazeny tyto údaje:

- Název linky — jméno rozhraní ve WinRoute (viz kapitola 5 Síťová rozhraní).

- Aktuální stav — Odpojeno, Připojuje se... (probíhá vytáčení), Připojeno, Odpojuje se (probíhá zavěšování).

- Akce — hypertextový odkaz pro vytočení nebo zavěšení linky (v závislosti na jejím aktuálním stavu).

- Doba, po kterou je linka připojena.

- Objem přenesených dat v každém směru (příchozí = z Internetu do lokální sítě, Odchozí = z lokální sítě do Internetu).

Poznámka: Stránka Vytáčené linky je v pravidelných intervalech automaticky obnovována, aby stále zobrazovala aktuální stav linek.

Předchozí | Nahoru | Další
11.4 Uživatelské předvolby | Obsah | Kapitola 12 Filtrování protokolů HTTP a FTP