14.1 Skupiny IP adres
Předchozí | Kapitola 14 Definice | Další

## 14.1 Skupiny IP adres

Skupiny IP adres slouží k jednoduchému nastavení přístupu k určitým službám (např. vzdálená správa WinRoute, WWW server v lokální síti zpřístupněný z Internetu atd.). Při nastavování přístupu se použije jméno skupiny, a ta pak může obsahovat libovolné kombinace jednotlivých počítačů (IP adres), rozsahů IP adres, subsítí či jiných skupin.

### Vytvoření či úprava skupiny IP adres

Definice skupin IP adres se provádí v sekci Konfigurace → Definice → Skupiny IP adres.

Obrázek 14.1. Skupiny IP adres ve WinRoute

Tlačítkem Přidat lze přidat novou skupinu (nebo položku do existující skupiny), tlačítkem Změnit upravit a tlačítkem Odebrat smazat vybranou skupinu či položku.

Po stisknutí tlačítka Přidat se zobrazí dialog pro vytvoření nové skupiny IP adres.

Obrázek 14.2. Definice položky skupiny IP adres a/nebo nové skupiny

Jméno

  Název skupiny. Zadáním nového (dosud neexistujícího) názvu se vytvoří nová skupina, zadáním názvu již existující skupiny se přidá nová položka do této skupiny.

Typ

  Druh přidávané položky:

  - Počítač (IP adresa nebo DNS jméno konkrétního počítače),

  - Síť / maska (subsíť s příslušnou maskou),

  - Rozsah IP adres (interval zadaný počáteční a koncovou adresou včetně),

  - Skupina adres (jiná skupina IP adres — skupiny adres lze do sebe vnořovat),

  - Firewall (speciální skupina zahrnující všechny IP adresy všech rozhraní firewallu, viz též kapitola 7.3 Definice vlastních komunikačních pravidel).

IP adresa, Maska...

  Parametry přidávané položky (v závislosti na zvoleném typu)

Popis

  Textový popis (komentář) ke skupině IP adres. Slouží pouze pro potřeby správce.

Poznámka: Každá skupina IP adres musí obsahovat alespoň jednu položku. Odebráním poslední položky skupina zanikne.

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 14 Definice | Obsah | 14.2 Časové intervaly