18.3 Nastavení serveru odchozí pošty
Předchozí | Kapitola 18 Další nastavení | Další

## 18.3 Nastavení serveru odchozí pošty

WinRoute může při určitých událostech posílat uživatelům, resp. správcům, informativní nebo varovné e-mailové zprávy. E-mail může být odeslán např. při zachycení viru (viz kapitola 13.3 Antivirová kontrola protokolů HTTP a FTP), při detekci Peer-to-Peer sítě (viz kapitola 17.1 Detekce a blokování P2P sítí), při překročení kvóty objemu přenesených dat (viz kapitola 15.1 Zobrazení a definice uživatelských účtů) nebo na základě nastavených výstrah (viz kapitola 19.3 Výstrahy).

Pro odeslání e-mailu musí mít WinRoute k dispozici SMTP server (podobně jako poštovní klient vyžaduje nastavení serveru odchozí pošty). Tento server se používá také při antivirové kontrole e-mailů pro přeposílání zpráv obsahujících viry na zadanou adresu.

Poznámka: WinRoute neobsahuje žádný vlastní (vestavěný) SMTP server.

Server pro odesílání e-mailových zpráv lze nastavit v sekci Konfigurace → Další volby, záložka SMTP server.

Obrázek 18.5. Nastavení SMTP serveru pro odesílání informativních a varovných zpráv

Server

  Jméno nebo IP adresa SMTP serveru, který má být použit.

  Je-li to možné, doporučujeme použít SMTP server v lokální síti (většina zpráv, které WinRoute odesílá, je zpravidla určena lokálním uživatelům).

Odchozí server vyžaduje ověření

  Tuto volbu je třeba zapnout v případě, kdy SMTP server nastavený v položce Server vyžaduje ověření uživatele jménem a heslem.

Adresa odesílatele v hlavičce From

  Tato volba umožňuje nastavit e-mailovou adresu odesílatele (tj. hodnotu položky `From` v hlavičce zprávy) ve zprávách odeslaných WinRoute (výstrahy zasílané uživatelům formou e-mailů nebo krátkých textových zpráv). Nastavení odchozí adresy nemá vliv na zprávy přeposílané při antivirové kontrole (viz kapitola 13.4 Antivirová kontrola e-mailu).

  E-mailovou adresu pro hlavičku `From` je třeba nastavit zejména v případě, pokud použitý SMTP server provádí striktní kontrolu této hlavičky (zprávy bez hlavičky `From` nebo s neplatnou adresou v této hlavičce jsou považovány za spam). I v případech, kdy není vyžadována SMTP serverem, může adresa odesílatele sloužit k třídění zpráv nebo pro zvýšení přehlednosti v poštovním klientovi příjemce. Z tohoto důvodu doporučujeme e-mailovou adresu odesílatele ve WinRoute vždy zadávat.

Test

  Tlačítkem Test lze ověřit funkčnost odesílání e-mailových zpráv přes zadaný SMTP server. WinRoute pošle zkušební zprávu na zadanou e-mailovou adresu.

### Upozornění

1. Je-li SMTP server zadán DNS jménem, může být používán až od okamžiku, kdy WinRoute zjistí odpovídající IP adresu (DNS dotazem). Dokud není IP adresa známa, zobrazuje se v záložce SMTP server varování Nelze zjistit IP adresu zadaného SMTP serveru. Po úspěšném zjištění příslušné IP adresy z DNS (zpravidla do několika sekund) varování zmizí.

   Zůstává-li varování v záložce SMTP server zobrazeno, znamená to, že je buď zadáno chybné (neexistující) DNS jméno nebo nastala komunikační chyba (DNS server neodpovídá). Je-li to možné, doporučujeme zadávat SMTP server IP adresou.

2. Komunikace s SMTP serverem nesmí být blokována komunikačními pravidly, jinak se po stisknutí tlačítka Použít zobrazí chybové hlášení Spojení na SMTP server je blokováno komunikačními pravidly.

   Podrobné informace o komunikačních pravidlech naleznete v kapitole 7 Komunikační pravidla.

Předchozí | Nahoru | Další
18.2 Universal Plug-and-Play (UPnP) | Obsah | Kapitola 19 Stavové informace