6.3 Zálohované internetové připojení
Předchozí | Kapitola 6 Internetové připojení | Další

## 6.3 Zálohované internetové připojení

WinRoute umožňuje zálohovat internetové připojení další linkou. Záložní připojení se automaticky aktivuje, jestliže je detekován výpadek primárního připojení. Jakmile WinRoute zjistí, že je primární připojení opět funkční, automaticky deaktivuje záložní připojení a začne opět používat primární připojení.

### Požadavky

Počítač s WinRoute musí mít dvě síťová rozhraní pro připojení do Internetu: pevnou linku (Ethernet, WiFi) nebo trvale připojenou vytáčenou linku (CDMA, PPPoE) pro primární připojení a pevnou nebo vytáčenou linku pro sekundární (záložní) připojení.

Dále musí být přítomen jeden nebo více síťových adaptérů pro připojení segmentů lokální sítě. Na žádném z adaptérů pro lokální síť nesmí být nastavena výchozí brána!

V případě vytáčených linek je potřeba v operačním systému také definovat odpovídající telefonické připojení. Přihlašovací údaje k telefonickým připojením nemusejí být v systému uloženy (je-li k tomu nějaký důvod), tyto údaje lze zadat přímo ve WinRoute.

Primární i záložní linka mohou být konfigurovány automaticky protokolem DHCP. WinRoute pak detekuje z operačního systému všechny potřebné parametry.

Doporučujeme prověřit funkčnost primární a sekundární linky ještě před instalací WinRoute:

- Pokud se jedná o dvě vytáčené linky, vytočíme postupně každou z nich a prověříme přístup do Internetu.

- Je-li primární linka pevná a záložní linka vytáčená, otestujeme nejprve připojení primární linkou a poté vytočíme záložní linku. Po vytočení linky vznikne nová výchozí cesta přes tuto linku, a tak můžeme otestovat přístup do Internetu přes záložní linku.

- V případě dvou pevných linek je nejjednodušší zakázat v operačním systému jedno připojení a vyzkoušet přístup do Internetu přes druhou (povolenou) linku. Tento postup pak zopakujeme pro první linku.

### Upozornění

Zálohování internetového připojení je vhodné pouze pro trvalé připojení (tzn. primární připojení je realizováno síťovým adaptérem nebo trvale připojenou vytáčenou linkou). V opačném případě by docházelo k automatické aktivaci záložního připojení při každém zavěšení primární linky.

### Konfigurace pomocí průvodce

V Průvodci komunikačními pravidly (viz kapitola 7.1 Průvodce komunikačními pravidly) ve druhém kroku zvolíme možnost Více internetových linek — zálohování připojení.

Obrázek 6.9. Průvodce komunikačními pravidly — zálohované internetové připojení

Ve třetím kroku průvodce pak vybereme síťové rozhraní pro primární připojení (pevnou nebo trvale připojenou vytáčenou linku) a pro sekundární připojení (pevnou nebo vytáčenou linku). Pokud u vybraných telefonických připojení nejsou v operačním systému uloženy přihlašovací údaje, zadáme příslušné jméno a heslo.

Obrázek 6.10. Průvodce komunikačními pravidly — zálohování pevné linky vytáčeným připojením

### Výsledná konfigurace rozhraní

Po dokončení Průvodce komunikačními pravidly si můžeme v sekci Konfigurace → Rozhraní prohlédnout výslednou konfiguraci rozhraní a v případě potřeby ji dále upravit.

Obrázek 6.11. Konfigurace rozhraní — zálohované internetové připojení

Do skupiny Internetová rozhraní jsou zařazeny linky Internet a Vytáčené připojení vybrané ve třetím kroku průvodce jako primární a sekundární (záložní) internetové připojení. Ve sloupci Internet je zobrazeno, která linka je použita jako primární a která jako sekundární připojení. Ve sloupci Stav je kromě stavu linky samotné (připojena/odpojena) zobrazována také informace, zda je linka aktivní — tzn. zda je právě použita jako internetové připojení.

Ostatní rozhraní (včetně rozhraní Dial-In) jsou považována za segmenty lokální sítě a jsou zařazena do skupiny Důvěryhodná / lokální rozhraní.

Ve skupině Internetová rozhraní mohou být zařazeny i další linky. Pokud budou tyto linky připojené, bude probíhat standardní směrování s překladem IP adres (NAT). Je zřejmé, že tyto linky nebudou zálohovány. Takováto konfigurace nemá příliš velký praktický význam. Doporučujeme do skupiny Internetová rozhraní zařadit pouze linky pro primární a sekundární internetové připojení.

Chceme-li změnit nastavení primárního a sekundárního připojení, použijeme volby v dialogu pro změnu parametrů rozhraní (viz kapitola 5 Síťová rozhraní) nebo v kontextovém menu (po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybranou linku). Vždy však může být pouze jedna linka nastavena jako primární připojení a pouze jedna linka jako sekundární připojení.

### Testovací počítače

Funkčnost primárního internetového připojení se ověřuje periodickým vysíláním ICMP žádostí o odezvu (PING) na určité počítače nebo síťová zařízení. Standardně se jako testovací počítač používá výchozí brána primárního připojení. Je zřejmé, že pokud není výchozí brána dostupná, není toto internetové připojení (plně) funkční.

Pokud z nějakého důvodu nelze použít jako testovací počítač primární výchozí bránu, můžeme po stisknutí tlačítka Upřesnění specifikovat IP adresy jednoho nebo více testovacích počítačů. Je-li alespoň jeden z testovacích počítačů dostupný, považuje se primární internetové připojení za funkční.

Obrázek 6.12. Zálohování internetového připojení — nastavení testovacích počítačů

Poznámka:

1. Testovací počítač nesmí blokovat zprávy ICMP Echo Request (PING), které WinRoute používá pro testování jeho dostupnosti — jinak by byl vždy vyhodnocen jako nedostupný. Toto je typický případ, kdy nelze použít primární výchozí bránu jako testovací počítač.

2. Jako testovací počítače je třeba použít počítače nebo síťová zařízení, která jsou trvale v provozu (např. servery, směrovače apod.). Použít jako testovací počítač pracovní stanici, která je v provozu několik hodin denně, nemá příliš velký smysl.

3. ICMP zprávy odesílané na testovací počítače nelze zablokovat komunikačními pravidly firewallu.

Předchozí | Nahoru | Další
6.2 Připojení jednou vytáčenou linkou — vytáčení na žádost | Obsah | 6.4 Rozložení zátěže internetového připojení