6.1 Trvalé připojení jednou linkou
Předchozí | Kapitola 6 Internetové připojení | Další

## 6.1 Trvalé připojení jednou linkou

### Požadavky

Počítač s WinRoute musí být připojen do Internetu pevnou linkou (typicky adaptér Ethernet nebo WiFi). Parametry toho rozhraní budou nastaveny podle údajů od poskytovatele internetového připojení nebo mohou být konfigurovány automaticky protokolem DHCP.

Alternativně je možné použít linku, která má charakter vytáčeného připojení, ale může být trvale připojena — např. připojení PPPoE nebo CDMA modem. Linku tohoto typu bude WinRoute udržovat trvale připojenou (při výpadku dojde ihned k automatickému obnovení připojení).

Dále musí být přítomen jeden nebo více síťových adaptérů pro připojení segmentů lokální sítě. Na žádném z těchto adaptérů nesmí být nastavena výchozí brána!

Je-li to možné, doporučujeme vyzkoušet funkčnost internetového připojení ještě před instalací WinRoute.

### Konfigurace pomocí průvodce

V Průvodci komunikačními pravidly (viz kapitola 7.1 Průvodce komunikačními pravidly) ve druhém kroku zvolíme možnost Jedna internetová linka — trvalé připojení.

Obrázek 6.1. Průvodce komunikačními pravidly — trvalé připojení jednou linkou

Ve třetím kroku průvodce pak vybereme odpovídající síťové rozhraní (internetovou linku). WinRoute automaticky nabídne rozhraní, na kterém detekoval výchozí bránu. Proto je ve většině případů v tomto kroku již přednastaven správný adaptér.

Pokud vybereme linku, která je definována jako vytáčené připojení (viz výše), pak je potřeba také zadat příslušné uživatelské jméno a heslo. Pokud jsou tyto údaje v operačním systému uloženy, může je WinRoute načíst automaticky.

Obrázek 6.2. Průvodce komunikačními pravidly — výběr rozhraní pro připojení do Internetu

Poznámka:

1. Na prvním místě seznamu je nabízeno internetové rozhraní, na němž je nastavena výchozí brána. Proto je ve většině případů v tomto kroku již přednastaven správný adaptér.

2. Pokud má zvolený adaptér nastaveno více IP adres, zobrazuje se zde vždy primární IP adresa. V systému Windows je za primární adresu považována ta, která byla danému adaptéru přiřazena jako první.

3. Zbývající kroky Průvodce komunikačními pravidly již nesouvisejí s typem internetového připojení. Tyto kroky jsou popsány samostatně v kapitole 7.1 Průvodce komunikačními pravidly

### Výsledná konfigurace rozhraní

Po dokončení Průvodce komunikačními pravidly si můžeme v sekci Konfigurace → Rozhraní prohlédnout výslednou konfiguraci rozhraní a v případě potřeby ji dále upravit.

Obrázek 6.3. Konfigurace rozhraní — připojení jednou pevnou linkou

Do skupiny Internetová rozhraní je zařazen pouze adaptér Internet vybraný ve třetím kroku průvodce. Ostatní rozhraní (včetně rozhraní Dial-In) jsou považována za segmenty lokální sítě a jsou zařazena do skupiny Důvěryhodná / lokální rozhraní.

Pokud nastavení rozhraní neodpovídá skutečné konfiguraci sítě (např. některý adaptér je určen pro DMZ), můžeme přesunout příslušné rozhraní do skupiny Ostatní rozhraní. Pro tato rozhraní je pak nutné ručně definovat odpovídající komunikační pravidla (viz kapitola 7.3 Definice vlastních komunikačních pravidel).

Do skupiny Internetová rozhraní je rovněž možné přidat další rozhraní. Pakety pak budou směrovány do příslušných cílových sítí dle systémové směrovací tabulky (viz též kapitola 18.1 Směrovací tabulka) a bude prováděn překlad IP adres (NAT). V praxi však takováto konfigurace nemá příliš velký význam.

### Upozornění

V režimu Jedna internetová linka musí být nastavena výchozí brána pouze na „hlavním“ internetovém rozhraní! Pokud WinRoute detekuje více výchozích bran, zobrazí se chybové hlášení. Tento problém je potřeba ihned vyřešit, jinak nebude komunikace z firewallu a lokální sítě do Internetu fungovat správně.

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 6 Internetové připojení | Obsah | 6.2 Připojení jednou vytáčenou linkou — vytáčení na žádost