Kapitola 19 Stavové informace
Předchozí |  | Další

## Kapitola 19 Stavové informace

WinRoute umožňuje správci (popř. jinému oprávněnému uživateli) poměrně detailně sledovat činnost firewallu. V podstatě se jedná o tři druhy informací: sledování stavu, statistiky a záznamy.

- Sledovat lze komunikaci jednotlivých počítačů, přihlášené uživatele a spojení, která jsou přes WinRoute navázána.

  Poznámka:

  1. WinRoute sleduje pouze komunikaci mezi lokální sítí a Internetem. Komunikace v rámci lokální sítě není sledována.

  2. Zobrazuje se pouze komunikace, která je povolena komunikačními pravidly (viz kapitola 7 Komunikační pravidla). Pokud je zobrazena komunikace, o níž se domníváte, že by měla být zakázána, je třeba hledat chybu v nastavení pravidel.

- Statistiky obsahují informace o uživatelích a síťové komunikaci za určité časové období. Statistiky jsou zobrazovány v podobě tabulek nebo grafů. Podrobnosti viz kapitola 20 Základní statistiky.

- Záznamy jsou soubory, do kterých se postupně přidávají informace o určitých událostech (např. chybová či varovná hlášení, ladicí informace atd.). Každá položka je zapsána na jedné řádce a uvozena časovou značkou (datum a čas, kdy událost nastala, s přesností na sekundy). Zprávy vypisované v záznamech jsou ve všech jazykových verzích WinRoute anglicky (vytváří je přímo WinRoute Firewall Engine). Podrobnosti naleznete v kapitole 22 Záznamy.

Jaké informace lze sledovat a jak lze přizpůsobit sledování potřebám uživatele je popsáno v následujících kapitolách.

Předchozí |  | Další
18.3 Nastavení serveru odchozí pošty | Obsah | 19.1 Aktivní počítače a přihlášení uživatelé