6.2 Připojení jednou vytáčenou linkou — vytáčení na žádost
Předchozí | Kapitola 6 Internetové připojení | Další

## 6.2 Připojení jednou vytáčenou linkou — vytáčení na žádost

Je-li počítač s WinRoute připojen do Internetu vytáčenou linkou, vzniká zpravidla požadavek, aby bylo vytáčení a zavěšování linky určitým způsobem automatizováno (ruční obsluha linky je většinou časově náročná a nepohodlná). WinRoute nabízí následující možnosti obsluhy vytáčené linky:

- Vytočení linky na základě požadavku z lokální sítě. Tato funkce se nazývá vytáčení na žádost a bude detailně popsána dále.

- Automatické zavěšení linky při nečinnosti, tj. pokud po ní nejsou po určitou dobu přenášena žádná data (ani v jednom směru).

- Udržování linky trvale připojené nebo trvale zavěšené ve zvolených časových intervalech.

### Požadavky

V počítači s WinRoute musí být nainstalováno příslušné zařízení (zpravidla analogový modem nebo ISDN modem) a v operačním systému vytvořeno odpovídající vytáčené připojení. U vytáčeného připojení nemusejí být uloženy přihlašovací údaje (je-li k tomu nějaký důvod), tyto údaje lze zadat přímo ve WinRoute. Dále musí být přítomen jeden nebo více síťových adaptérů pro připojení segmentů lokální sítě. Na žádném z těchto adaptérů nesmí být nastavena výchozí brána!

Doporučujeme vytvořit vytáčené připojení a prověřit jeho funkčnost ještě před instalací WinRoute.

### Upozornění

Před konfigurací lokální sítě a firewallu s použitím internetové linky vytáčené na žádost doporučujeme důkladně prostudovat informace uvedené v kapitole 25.4 Internetové linky vytáčené na žádost. Vhodným návrhem konfigurace sítě s ohledem na specifické vlastnosti linky vytáčené na žádost lze předejít mnoha pozdějším problémům.

### Konfigurace pomocí průvodce

V Průvodci komunikačními pravidly (viz kapitola 7.1 Průvodce komunikačními pravidly) ve druhém kroku zvolíme možnost Jedna internetová linka — vytáčení na žádost.

Obrázek 6.4. Průvodce komunikačními pravidly — vytáčení linky na žádost

Ve třetím kroku průvodce pak vybereme odpovídající vytáčené připojení (internetovou linku). Pokud nejsou v operačním systému uloženy přihlašovací údaje, pak je potřeba také zadat příslušné uživatelské jméno a heslo.

Obrázek 6.5. Průvodce komunikačními pravidly — výběr rozhraní pro připojení do Internetu

### Výsledná konfigurace rozhraní

Po dokončení Průvodce komunikačními pravidly si můžeme v sekci Konfigurace → Rozhraní prohlédnout výslednou konfiguraci rozhraní a v případě potřeby ji dále upravit.

Obrázek 6.6. Konfigurace rozhraní — linka vytáčená na žádost

Do skupiny Internetová rozhraní je zařazena pouze linka Vytáčené připojení vybraná ve třetím kroku průvodce. Toto připojení je automaticky označeno jako linka vytáčená na žádost (viz informace ve sloupci Internet). Ostatní rozhraní (včetně rozhraní Dial-In) jsou považována za segmenty lokální sítě a jsou zařazena do skupiny Důvěryhodná / lokální rozhraní.

Ve skupině Internetová rozhraní může být zařazeno více vytáčených linek. Pro vytáčení na žádost však může být nastavena vždy pouze jedna linka. Pokud dojde k ručnímu vytočení některé další linky, pak bude WinRoute směrovat pakety do příslušné cílové sítě dle systémové směrovací tabulky (viz též kapitola 18.1 Směrovací tabulka) a provádět překlad IP adres (NAT). Takováto konfigurace však nemá téměř žádný praktický význam. Do skupiny Internetová rozhraní proto doporučujeme zařadit vždy pouze jednu linku, která bude vytáčena na žádost.

Chceme-li změnit linku, která má být vytáčena na žádost, použijeme volbu v dialogu pro změnu parametrů rozhraní (viz kapitola 5 Síťová rozhraní) nebo v kontextovém menu (po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybranou linku).

### Upozornění

V režimu Vytáčení na žádost nesmí být na žádném síťovém rozhraní firewallu nastavena výchozí brána! Vytáčení na žádost funguje na základě neexistence výchozí brány (pokud ve směrovací tabulce neexistuje cesta, kam by měl být paket směrován, pak WinRoute vytvoří výchozí cestu vytočením internetové linky).

### Volby pro vytáčení linky

Pro vytáčené linky je dialog pro nastavení parametrů rozhraní (viz kapitola 5 Síťová rozhraní) rozšířen o záložku Nastavení vytáčení, která umožňuje nastavit specifické parametry pro vytáčená připojení:

Obrázek 6.7. Vlastnosti rozhraní — nastavení vytáčení

Přihlašovací údaje

  Dojde-li ke změně přihlašovacích údajů k příslušnému vytáčenému připojení, můžeme je zde aktualizovat, případně použít údaje uložené v operačním systému (pokud byly mezitím v systému uloženy).

Časové intervaly pro trvalé připojení a trvalé zavěšení

  V některých případech může být požadováno, aby vytáčení na žádost fungovalo jen v určitém čase (typicky v pracovní době) a mimo tuto dobu zůstala linka zavěšená. S ohledem na tarif telefonního operátora může být v době s velkou intenzitou síťového provozu naopak výhodnější ponechat linku trvale vytočenou.

  Pro tyto účely je možné nastavit časové intervaly, kdy má být linka trvale připojena a kdy naopak trvale zavěšena. Použitím tlačítka Změnit lze upravit vybraný časový interval, případně vytvořit nový interval, aniž by bylo nutné přecházet do příslušné sekce administračního programu.

  Pokud se vybrané časové intervaly překrývají, pak má vyšší prioritu interval, ve kterém je linka trvale zavěšena. V časech mimo nastavené intervaly je linka vytáčena na žádost.

  Poznámka:

  1. Pokud je ve směrovací tabulce ve WinRoute definována statická cesta přes vytáčenou linku, pak tato linka bude vytočena vždy, když bude touto cestou směrován nějaký paket. Nastavení intervalu, kdy má být linka trvale zavěšena, bude v tomto případě ignorováno.

     Podrobnosti viz kapitola 18.1 Směrovací tabulka.

  2. Konfigurace vytáčení neobsahuje explicitní volbu pro obnovení připojení po výpadku. V případě výpadku připojení bude nebo nebude obnoveno v závislosti na režimu linky v aktuálním okamžiku:

     - Pokud má být linka trvale připojena, pak bude spojení automaticky ihned obnoveno.

     - Má-li být linka trvale zavěšena, pak připojení obnoveno nebude.

     - V režimu vytáčení na žádost (tj. mimo zde nastavené intervaly) bude připojení obnoveno s prvním následujícím požadavkem (paketem z lokální sítě do Internetu).

Automatické zavěšení linky při nečinnosti

  Vytáčené linky jsou zpravidla účtovány podle doby připojení. Pokud připojením nejsou přenášena žádná data, je zbytečné, aby linka zůstávala připojená. Proto je možné nastavit dobu, po které bude linka automaticky zavěšena.

  Pro optimální nastavení doby nečinnosti je třeba vzít v úvahu způsob, jakým je připojení účtováno. Příliš krátká doba způsobí časté zavěšování a vytáčení linky, což může náklady naopak zvýšit (a navíc zhoršit uživatelský komfort).

  Poznámka: V časovém intervalu, kdy má být linka trvale připojena (viz výše), je doba nečinnosti ignorována.

Skripty pro vytáčení

  V některých případech vzniká potřeba spustit při vytáčení nebo zavěšování linky určitý program nebo skript (dávkový příkaz). Může se jednat např. o speciální typ modemu, který musí být ovládán programem dodaným jeho výrobcem.

  WinRoute umožňuje spustit libovolný program nebo příkaz v těchto okamžicích: Před vytočením linky, Po vytočení linky, Před zavěšením linky a Po zavěšení linky.

  Poznámka: V případě akcí Před vytočením a Před zavěšením se po spuštění programu nečeká na jeho ukončení.

  Obrázek 6.8. Vytáčená linka — externí příkazy

  Cesta ke spustitelnému souboru musí být vždy kompletní. Pokud cesta obsahuje mezeru, musí být vložena do uvozovek, jinak bude část za mezerou považována za parametr(y) dávkového souboru. Je-li cesta k souboru v uvozovkách, pak je případný text za uzavírajícími uvozovkami rovněž považován za parametr(y) dávkového souboru.

  ### Upozornění

  WinRoute běží v operačním systému jako služba, a proto budou zadané externí aplikace nebo příkazy operačního systému spouštěny pouze na pozadí (pod účtem SYSTEM). Totéž platí pro všechny příkazy a externí programy volané v zadaných skriptech. Z tohoto důvodu není vhodné pro výše popsané akce používat interaktivní aplikace (tzn. aplikace, které vyžadují zásah uživatele). Interaktivní aplikace by zůstala „neviditelně“ spuštěná až do restartu systému nebo ukončení příslušného procesu pomocí Správce úloh systému Windows. V některých případech by taková aplikace mohla zároveň blokovat další vytočení nebo zavěšení linky.

Předchozí | Nahoru | Další
6.1 Trvalé připojení jednou linkou | Obsah | 6.3 Zálohované internetové připojení