22.6 Záznam Debug
Předchozí | Kapitola 22 Záznamy | Další

## 22.6 Záznam Debug

Debug (ladicí informace) je speciální záznam, který slouží k detailnímu sledování určitých informací, zejména při odstraňování problémů. Těchto informací je poměrně velké množství, což by způsobilo naprostou nepřehlednost tohoto záznamu, pokud by byly zobrazovány všechny současně. Zpravidla je však třeba sledovat pouze informace týkající se konkrétní služby či funkce. Zobrazování velkého množství informací navíc zpomaluje činnost WinRoute. Doporučujeme tedy zapínat sledování pouze těch informací, které vás skutečně zajímají, a to jen na dobu nezbytně nutnou.

### Nastavení informací zobrazovaných v záznamu Debug

V případě záznamu Debug obsahuje kontextové menu okna (viz kapitola 22.2 Kontextové menu pro záznamy) další volby umožňující podrobné nastavení záznamu nebo jednorázové zobrazení stavových informací.

Poznámka: Tyto volby jsou k dispozici pouze uživatelům s plným přístupem ke správě WinRoute (tj. přístupem pro čtení i zápis — viz kapitola 15.1 Zobrazení a definice uživatelských účtů).

IP komunikace

  Sledování paketů na základě zadaného výrazu.

  Obrázek 22.8. Výraz popisující komunikaci sledovanou v záznamu Debug

  Výraz je třeba zapsat speciální symbolikou (obdoba zápisu podmínky v programovacím jazyce). Stisknutím tlačítka Nápověda se zobrazí stručný popis možných podmínek a příklady jejich použití.

  Záznam IP komunikace lze zrušit smazáním obsahu pole Výraz.

Zobrazit stav

  Jednorázový výpis stavových informací některých komponent WinRoute. Tyto informace mají význam pouze ve speciálních případech při řešení problémů ve spolupráci s technickou podporou Kerio Technologies.

Zprávy

  Možnost podrobného sledování funkce jednotlivých modulů WinRoute. Tyto informace mohou být užitečné při řešení problémů s komponentami WinRoute a/nebo s určitými síťovými službami.

  Obrázek 22.9. Výběr informací sledovaných v záznamu Debug

  - WAN / Dial-up messages — informace o vytáčených linkách (vytáčení na žádost, čítač doby automatického zavěšení),

  - Filtering — záznamy o filtrování komunikace procházející přes WinRoute (antivirová kontrola, kategorizace WWW stránek, detekce a eliminace P2P sítí, zahozené pakety...),

  - Accounting — ověřování uživatelů a sledování jejich aktivity (rozpoznávání protokolů, statistiky a reportování...),

  - WinRoute services — protokoly zpracovávané službami WinRoute (DHCP server, DNS forwarder, WWW rozhraní a podpora protokolu UPnP),

  - Decoded protocols — zobrazení obsahu zpráv vybraných protokolů (HTTP a DNS),

  - Miscellaneous — různé další informace (např. zpracování paketů modulem Bandwidth Limiter, internetové připojení, HTTP cache, využití licence, kontrola aktualizací, spolupráce s dynamickým DNS...),

  - Protocol inspection — zprávy od jednotlivých inspekčních modulů WinRoute (dle obsluhovaného protokolu),

  - Kerio VPN — podrobné informace o komunikaci v rámci Kerio VPN (VPN tunely, VPN klienti, šifrování, výměna směrovacích informací, WWW server pro Clientless SSL-VPN...).

Předchozí | Nahoru | Další
22.5 Záznam Connection | Obsah | 22.7 Záznam Dial