Kapitola 6 Internetové připojení
Předchozí |  | Další

## Kapitola 6 Internetové připojení

Základní funkcí WinRoute je připojení lokální sítě do Internetu prostřednictvím jednoho nebo více internetových připojení (internetových linek). V závislosti na počtu a typu linek nabízí WinRoute různé možnosti připojení k Internetu:

Jedna linka — trvalé připojení

  Nejběžnější způsob připojení lokální sítě k Internetu. K dispozici je pouze jedno internetové připojení, které má trvalý charakter (typicky Ethernet, WiFi, ADSL nebo kabelový modem). Lze použít i linky, které mají charakter vytáčeného připojení, ale mohou být trvale připojeny — např. připojení PPPoE nebo CDMA modem.

Jedna linka — vytáčení na žádost

  Tento způsob připojení je vhodný pro linky, které jsou účtovány podle doby připojení — typicky modem pro analogovou nebo ISDN linku. Linka je ve výchozím stavu zavěšena a WinRoute ji automaticky vytočí v okamžiku, kdy zaznamená požadavek na přístup z lokální sítě do Internetu. Pokud nejsou po lince přenášena žádná data, WinRoute ji po nastavené době opět zavěsí, čímž snižuje náklady na připojení.

Dvě linky — zálohování připojení

  Pokud je kladen důraz na spolehlivost internetového připojení (dostupnost Internetu) a jsou k dispozici dvě internetové linky, pak lze využít funkci zálohování internetového připojení. V případě výpadku primární linky začne WinRoute automaticky používat záložní linku (pevnou nebo vytáčenou). Uživatelé tak zaznamenají jen velmi krátkodobý výpadek internetového připojení. Po obnovení funkčnosti primární linky WinRoute automaticky přepne internetové připojení zpět na primární linku. Při přepnutí zpět již většina uživatelů ani nezaznamená výpadek.

Dvě a více linek — rozložení zátěže

  Je-li nejdůležitějším kritériem propustnost (rychlost) internetového připojení, pak může WinRoute použít více internetových linek zároveň a rozdělit data přenášená mezi lokální sítí a Internetem mezi tyto linky. Při standardním nastavení se zároveň jedná o zálohované připojení — při výpadku některé z linek budou data automaticky rozložena mezi zbývající linky.

Ve všech případech WinRoute pracuje v režimu sdílení internetového připojení. Pro sdílení připojení se využívá technologie překladu IP adres (NAT), kdy je celá lokální síť skryta za veřejnou IP adresou firewallu (resp. několika veřejnými adresami — dle použitého způsobu internetového připojení). WinRoute lze rovněž použít jako neutrální směrovač (tj. směrovač bez překladu IP adres). Tento režim však není příliš vhodný pro připojení lokální sítě k Internetu — vyžaduje pokročilejší nastavení směrování a zabezpečení.

Při konfiguraci internetového připojení ve WinRoute je nejprve potřeba v sekci Konfigurace → Rozhraní vybrat požadovaný způsob připojení k Internetu, nastavit příslušná rozhraní pro připojení do Internetu a definovat odpovídající komunikační pravidla (viz kapitola 7.3 Definice vlastních komunikačních pravidel).

### Tip

Všechna potřebná nastavení mohou být provedena automaticky pomocí Průvodce komunikačními pravidly — viz kapitola 7.1 Průvodce komunikačními pravidly. V následujících kapitolách bude uvedeno nastavení daného typu internetového připojení pomocí průvodce a popis odpovídající konfigurace rozhraní a komunikačních pravidel. Tyto informace lze využít pro úpravu nastavení dle potřeby (např. při připojení nové lokální subsítě nebo změně internetového připojení).

Předchozí |  | Další
Kapitola 5 Síťová rozhraní | Obsah | 6.1 Trvalé připojení jednou linkou