### IP adresa, maska subsítě

IP adresa je 32-bitové číslo, které jednoznačně identifikuje počítač v Internetu (dva počítače v Internetu nemohou mít shodnou IP adresu). Pro větší přehlednost se zapisuje jako čtyři byty oddělené tečkami (např. "1.2.3.4").

Maska subsítě určuje, jaká část IP adresy adresuje síť a jaká počítač v rámci této sítě. Maska se zapisuje ve stejné notaci jako IP adresa, je však třeba ji vidět jako 32-bitové dvojkové číslo.

V jednom IP segmentu (tzv. subsíti) musejí mít všechny počítače stejnou masku subsítě a stejnou síťovou část IP adresy, jinak není komunikace protokolem IP možná. Jednotlivé IP segmenty musejí být odděleny IP směrovači.

Příklad:

IP adresa počítače v lokální síti je 192.168.1.1, maska subsítě je 255.255.255.0. Tuto masku lze zapsat ve dvojkové soustavě takto:

11111111.11111111.11111111.00000000

V tomto případě je tedy IP adresa rozdělena tak, že první 3 byty (tedy 192.168.1) znamenají adresu subsítě a poslední byte (1) adresu počítače v rámci této subsítě. Počítače v této subsíti mohou mít IP adresy 192.168.1.1 - 192.168.1.254.

Speciální IP adresy

IP adresy v určitém tvaru jsou vyhrazeny pro zvláštní účely a nelze je použít jako adresy počítačů. Jsou to následující:

- síť = xxx, počítač = 0..0 - např. 192.168.1.0

Tato adresa označuje celou subsíť, též se nazývá adresa sítě. Znamená rozsah všech IP adres v dané subsíti.

- síť = 0..0, počítač = xxx - např. 0.0.0.1

Znamená IP adresu v rámci lokální subsítě.

- síť = xxx, počítač = 1..1 - např. 192.168.1.255

Všeobecná adresa (broadcast) - adresuje všechny počítače v dané subsíti.

- síť = 1..1, počítač = 1..1 - např. 255.255.255.255

Omezená všeobecná adresa (limited broadcast) - adresuje všechny počítače v lokální subsíti.

- síť = 1..1, počítač = xxx - např. 255.255.255.1
- síť = 1..1. počítač = 0..0 - např. 255.255.255.0

Tyto IP adresy jsou nepřípustné.

Privátní IP adresy

Existují určité vyhrazené rozsahy IP adres, které jsou určeny pro privátní sítě (tj. sítě, které nejsou zapojeny do Internetu - typicky lokální síť, která je připojena přes 1 IP adresu). Tyto IP adresy jsou nesměrovatelné (tzn. směrovače v Internetu pakety s těmito IP adresami zahazují).

Ve vaší lokální síti chráněné NAT je doporučeno používat IP adresy z těchto rozsahů. Použijete-li totiž libovolně (náhodně) zvolené IP adresy, riskujete, že tyto adresy již v Internetu existují a s takovou subsítí pak nebude možno z lokální sítě komunikovat.

Vyhrazené rozsahy privátních IP adres jsou tyto:

- 10.0.0.0, nejkratší maska: 255.0.0.0
- 172.16.0.0, nejkratší maska: 255.240.0.0
- 192.168.0.0, nejkratší maska: 255.255.0.0

"Nejkratší maska" vymezuje daný rozsah. V rámci tohoto rozsahu můžete změnou masky definovat více subsítí - např. 192.168.1.0 / 255.255.255.0 a 192.168.2.0 /255.255.255.0 jsou regulérní privátní subsítě.

Viz též... Nastavení lokální sítě Co je to výchozí brána? Použití DHCP serveru ve WinRoute Použití jiného DHCP serveru Manuální konfigurace