### Použití DHCP serveru ve WinRoute

Použití DHCP serveru je nejjednodušší způsob konfigurace protokolu TCP/IP na lokálních počítačích. V tomto případě totiž nemusíte nastavovat vůbec nic, pouze ponecháte výchozí volbu "Získávat IP adresu automaticky".

POZOR: Použijete-li tuto volbu, NENASTAVUJTE ve vlastnostech TCP/IP žádnou bránu ani DNS server! DHCP server přidělí všechny tyto parametry společně s IP adresou. Pokud byly stanice dříve nastaveny ručně a nyní je přepínáte na automatickou konfiguraci, SMAŽTE všechna nastavení výchozí brány a DNS!

Nastavení DHCP serveru ve WinRoute:

1. V hlavním menu zvolte Settings / DHCP Server.
2. Zapněte DHCP server (t.j. zaškrtněte volbu "DHCP Server enabled").
3. Tlačítkem "New Scope..." přidejte nový rozsah přidělovaných IP adres. Celý rozsah musí samozřejmě náležet do jedné subsítě a odpovídat zadané masce. POZOR: IP adresa vnitřního rozhraní musí být přiřazena PEVNĚ (tedy ručně) a nesmí být obsažena v rozsahu, z něhož DHCP server adresy přiděluje!
4. V poli "Options" nastavte volitelné parametry, které bude DHCP server přidělovat společně s IP adresou (alespoň adresu výchozí brány a DNS serveru). Zaškrtnutím vždy zvolte parametr, který chcete přidělovat, a v poli "Specify value" zadejte jeho hodnotu (např. IP adresu).

Viz též... Nastavení lokální sítě IP adresa, maska subsítě Co je to výchozí brána? Použití jiného DHCP serveru Manuální konfigurace