### Konfigurace DHCP serveru ve WinRoute

Nejprve důkladně zkontrolujte, zda je na klientských počítačích nastavena volba "Získávat IP adresu automaticky" ("Obtain an IP address automatically") a že NEJSOU ručně nastaveny žádné parametry protokolu TCP/IP.

V programu WinRoute Administration zvolte menu Settings -> DHCP Server. Tlačítkem "New Scope" vytvořte nový rozsah přidělovaných IP adres:

From, To, Mask

Zadejte počátek a konec rozsahu přidělovaných adres a odpovídající masku subsítě. Dobře zkontrolujte, zda počáteční i koncová adresa náleží do stejné subsítě a obě adresy korespondují s uvedenou maskou!

Options

Nastavte pečlivě volitelné parametry TCP/IP, které chcete DHCP serverem přidělovat. Je NUTNÉ nastavit alespoň výchozí bránu ("Default Gateway") a adresu DNS serveru. Máte-li vlastní lokální doménu, nezapomeňte ji zadat jako parametr "Domain Name" (např. "FIRMA.CZ"). Nenastavíte-li některý parametr, použije se výchozí hodnota definovaná v "Default Options" (pokud je tam nastavena), jinak parametr zůstane prázdný.

Další nastavení

Tlačítkem "Edit" lze změnit nastavení vybraného rozsahu přidělovaných adres, případně výchozích parametrů (Default Options). Tlačítkem "Remove" vybraný rozsah odstraníte (Default Options odstranit nelze). Tlačítkem "Add Lease" je možno vyhradit určitou IP adresu pro konkrétní ethernetovou adresu nebo jméno počítače. To má za následek, že příslušné stanici bude DHCP serverem přidělována stále stejná IP adresa (pokud nedojde k výměně síťové karty nebo ke změně jména počítače).

Hardwarová adresa se zapisuje v hexadecimální podobě a jednotlivé byty se zde oddělují pomlčkami, tedy např. "00-bd-1a-77-3c-58".

TIP: Jak zjistit hardwarovou (ethernetovou) adresu určité stanice? Nechte stanici dynamicky nakonfigurovat protokolem DHCP a zjistěte si (např. příkazem "ipconfig"), jaká jí byla přidělena IP adresa. V DHCP serveru pak pod příslušným rozsahem vyberte tuto adresu a v pravé části okna můžete zjistit odpovídající hardwarovou adresu. Rezervovat IP adresu pro hardwarovou adresu je obvykle vhodnější než pro jméno stanice - to může její majitel či uživatel snadno změnit.

Viz též... DHCP server Základní informace