### Připojení lokální sítí (LAN)

Připojení lokální sítí vyžaduje v počítači WinRoute dvě síťové karty: jednu pro připojení do Internetu (zpravidla ke směrovači či mikrovlnné anténě) a druhou pro připojení vaší lokální sítě.

Konfigurace síťových karet a WinRoute

- Parametry protokolu TCP/IP na kartě připojené do Internetu nastavte podle údajů získaných od vašeho poskytovatele Internetu (buď zadáte parametry ručně nebo nastavíte "Získávat IP adresu automaticky").
- Na kartě vedoucí do vnitřní sítě nastavte ručně IP adresu a masku subsítě. NENASTAVUJTE zde žádnou výchozí bránu! Adresu DNS serveru můžete nastavit buď na DNS server providera, nebo na tutéž adresu, jakou má samotná karta (aby se DNS dotazy předávaly DNS Forwarderu). Pokud však nepoužíváte-li DNS pro lokální komunikaci, není nutné zde adresu DNS serveru vůbec nastavovat (adresa DNS serveru je systému známa z nastavení druhé karty).
- Ve WinRoute zvolte menu Settings -> Interface Table, vyberte kartu vedoucí do Internetu a stiskněte tlačítko "Properties". V záložce NAT zapněte volbu "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through". NEZAPÍNEJTE volbu "Exclude this computer from NAT"!
- Na VNITŘNÍ síťové kartě NEZAPÍNEJTE volbu "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through"!!!

Viz též... Připojení vaší sítě k Internetu Vytáčené (dial-up) připojení - analogový modem nebo ISDN Připojení kabelovým modemem nebo xDSL DirecPC připojení Jiné satelitní systémy Připojení PPPoE