### Architektura WinRoute

Tato kapitola vám poskytne základní informace o tom, jak WinRoute funguje a jak je začleněn do systému Windows.

1. Bezpečnost

WinRoute (resp. jeho nízkoúrovňový ovladač) je umístěn přímo nad ovladači síťových rozhraní. To umožňuje zachytit, analyzovat a případně odfiltrovat jakýkoliv paket dříve, než je zpracován dalšími subsystémy. Díky tomu je zabezpečení vaší lokální sítě i počítače s WinRoute prakticky 100%.

Poznámka: WinRoute pracuje pouze s protokoly sady TCP/IP. Pakety ostatních protokolů (např. IPX/SPX, NetBEUI atd.) transparentně propouští.

2. Podpora aplikačních protokolů

WinRoute je softwarový směrovač. Narozdíl od klasických proxy serverů může být na klientském počítači (tj. počítači v privátní síti, která je přes WinRoute připojena k Internetu) provozována téměř libovolná aplikace. Klientský počítač přitom stačí nastavit tak, jako by byl připojen přes směrovač přímo do Internetu (tj. nastavit adresu výchozí brány a DNS serveru) - žádná další nastavení systému ani aplikace nejsou třeba!

3. Flexibilita

WinRoute podporuje libovolný počet síťových rozhraní. Funkci NAT (překlad IP adres) je přitom možno zapnout na kterémkoliv z nich - nezáleží tedy na typu internetového připojení (viz kap. Připojení vaší sítě k Internetu). Funkce NAT může být také vypnuta na všech rozhraních, pak se WinRoute chová jako softwarový směrovač a je možno jej použít např. pro oddělení dvou segmentů lokální sítě. Na každém rozhraní můžete navíc definovat svá vlastní bezpečnostní pravidla. WinRoute vám tak dává velmi široké možnosti při konfiguraci a zabezpečení vaší sítě.

Viz též... NAT směrovač Jak funguje NAT Mapování portů Detailní nastavení NAT (Advanced NAT)