### Dial in adapter

Dial in adapter je speciální interní RAS linka vyhrazená pro připojení vnějším klientem na RAS server. Tento adaptér se nezobrazuje v Interface table a nelze na něm zapnout funkci NAT (nemělo by to žádný smysl).

Dial in adapter se objevuje jako standardní rozhraní ve směrovací tabulce, to znamená, že klient připojený zvenčí se stává dalším segmentem privátní lokální sítě a je rovněž chráněn firewallem vůči zbytku Internetu.

POZOR: Používáte-li RAS server společně s WinRoute, je třeba jej nastavit tak, aby klientům přiděloval IP adresy z jiné subsítě než je lokální síť! Jinak by totiž nefungovalo IP směrování mezi jednotlivými rozhraními správně.

Dial in adapter se rovněž zobrazuje jako rozhraní v paketovém filtru. Z toho vyplývá, že na připojeného vzdáleného klienta lze aplikovat samostatná filtrační pravidla.

Viz též... Tabulka rozhraní (Interface Table) Nastavení rozhraní (Properties) Přidání a odebrání rozhraní (Interface Maintenance) Vytáčení na žádost