### Síť Microsoft Network

V některých případech může být požadováno, aby byl počítač chráněný NAT zvenčí viditelný v Okolních počítačích a byly dostupné jeho sdílené prostředky (diskové jednotky, tiskárny). Mohou to být např. následující situace:

- vaše lokální síť se skládá z několika IP segmentů a některé jsou chráněny vůči ostatním pomocí NAT
- chcete WinRoute použít jako firewall pro ochranu koncové stanice

Pro zpřístupnění služeb sítě Microsoft Networks proveďte následující mapování portů:

Protocol: TCP/UDP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Listen port: port range 137-139

Destination IP: shodná s Listen IP (viz kap. Mapování portů)

Destination Port: 137-139

Viz též... Služby Windows RAS server (server telefonického připojení)