### Obecné informace

WinRoute je softwarový směrovač umožňující připojení jedné či více lokálních IP subsítí přes jediné internetové připojení (jednu veřejnou IP adresu). Tyto segmenty mohou být i fyzické sítě různých typů - Ethernet, Token Ring atd. WinRoute může obsluhovat libovolný počet rozhraní (pokud je lze do počítače fyzicky nainstalovat), není tedy omezen pouze na situaci jedno rozhraní do Internetu - jedno do lokální sítě.

Funkci NAT (překlad IP adres) přitom není nutné zapínat na žádném rozhraní - WinRoute tedy může být také použit např. jako směrovač mezi dvěma lokálními segmenty. Mějte však na paměti, že pro KAŽDOU instalaci WinRoute je třeba zakoupit samostatnou licenci!

V následujících kapitolách uvádíme několik typických konfigurací a několik složitějších příkladů. Získané informace by vám měly umožnit nastavení téměř libovolné síťové konfigurace.

Viz též... Vícesegmentové lokální sítě Připojení kaskádních segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 2 IP adresy 2 segmenty, 2x WinRoute, 1 fyzické připojení Připojení privátního a veřejného segmentu (DMZ)