### Vytáčení na žádost

Vytáčení na žádost (Dial on demand) znamená vytočení připojení, jestliže je přijat paket s cílovou IP adresou, která nepatří do subsítě žádného z lokálních rozhraní. Vytočením připojení vznikne v systémové směrovací tabulce výchozí cesta (default route), na kterou jsou pak všechny takové pakety směrovány. Přestanou-li být data přenášena a je-li nastavena volba "Hang up if idle for", dojde po definované době k zavěšení linky a s dalším odchozím paketem se může proces opakovat.

Aby mohlo vytáčení na žádost výše popsaným způsobem fungovat, musí být splněno několik základních podmínek:

- Na žádost může být vytáčena pouze jedna linka. Ve WinRoute je pro tento účel vyhrazena linka "line1". Ostatní linky mohou být vytáčeny pouze ručně.
- Vytáčení na žádost funguje na základě neexistence výchozí cesty (výchozí cesta vznikne definicí výchozí brány na některém rozhraní). Není tedy např. možné vytáčet na žádost linku do jiné privátní sítě, jestliže existuje pevné připojení do Internetu síťovou kartou.

Poznámka: Jednou z nejčastějších příčin nefunkčnosti vytáčení na žádost je (nechtěné) nastavení výchozí brány na některém z vnitřních síťových rozhraní.

- Vytáčení na žádost zajišťuje nízkoúrovňový ovladač WinRoute, jestliže na některém z vnitřních rozhraní zachytí paket výše popsaných vlastností. Pokud však vysílající aplikace běží na tomtéž počítači jako WinRoute, systém vyhodnotí nedostupnost cílové sítě a paket se k ovladači WinRoute vůbec nedostane. Z toho vyplývá, že vytáčení na žádost nefunguje z počítače s WinRoute.

Vytáčení na žádost z počítače s WinRoute

Výše popsaný nedostatek lze částečně odstranit následujícím způsobem:

- Zkontrolujte, zda je zapnut a správně nastaven DNS Forwarder.
- Na vnitřní síťové kartě (respektive na některé z vnitřních karet) nastavte adresu DNS serveru na tutéž adresu, jakou má přiřazenu přímo tato karta.

Tímto nastavením zajistíte, že i DNS dotazy z tohoto počítače budou předávány DNS Forwarderu. Ten dokáže zajistit vytočení linky, aby mohl kontaktovat příslušný DNS server (na nějž dotazy přeposílá). Bude-li tedy cílový server zadán DNS jménem, bude vytáčení na žádost fungovat i z tohoto počítače.

Viz též... Tabulka rozhraní (Interface Table) Nastavení rozhraní (Properties) Přidání a odebrání rozhraní (Interface Maintenance) Dial in adapter