### IRC (Internet Relay Chat)

Provozování IRC klienta za WinRoute nevyžaduje žádná speciální nastavení. Funkce DCC (Direct Chat/Send/Receive Files) ale vyžaduje použití standardního portu 6667.

Chcete-li provozovat IRC server ve vaší lokální síti, je třeba provést následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> (nebo jedna z adres vnějšího rozhraní, kterou chcete pro IRC server použít)

Listen Port: single port 6667

Destination IP: IP adresa IRC serveru (např. 192.168.1.30)

Destination Port: 6667

V případě použití jiného portu nebude DCC fungovat.

Viz též... Chat, multimédia a videokonference ICQ Telefonování po Internetu - BuddyPhone ICUii videokonference CU-SeeMe Microsoft Windows NetMeeting H.323 (VoIP) Gateway