### Zpřístupnění WWW serveru běžícího za WinRoute

Pro zpřístupnění WWW serveru běžícího ve vaší lokální síti (příp. přímo na počítači s WinRoute) proveďte následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa, na niž má být WWW server namapován (má-li vnější rozhraní více IP adres)

Listen port: single port 80

Destination IP: IP adresa WWW serveru v lokální síti (např. 192.168.1.10)

Destination Port: 80

Uživatelé v Internetu budou s WWW serverem komunikovat, jako kdyby běžel přímo na příslušné adrese vnějšího rozhraní. V DNS pro vaši doménu je samozřejmě třeba nastavit jméno "www.vasedomena.cz" na tuto adresu.

Viz též... WWW, FTP, DNS a Telnet server za WinRoute DNS server za WinRoute Problematika DNS FTP klient FTP server za WinRoute Mail server Telnet server