### Quake

Quake 2/3 klient

Quake klient nevyžaduje žádná speciální nastavení. V lokální síti může běžet i více klientů současně.

Quake 2/3 Server:

Mapování portů pro Quake Master Server:

Protocol: UDP

Listen IP: <Unspecified> nebo jedna z adres vnějšího rozhraní počítače s WinRoute

Listen Port: single port 8002

Destination IP: IP adresa počítače, kde běží Quake Master Server (např. 192.168.1.22)

Destination Port: 8002

Mapování portů pro Quake3 Arena Server

Protocol: UDP

Listen IP: <Unspecified> nebo jedna z adres vnějšího rozhraní počítače s WinRoute

Listen Port: single port 27960

Destination IP: IP adresa počítače, kde běží Quake3 Arena Server (např. 192.168.1.22)

Destination Port: 27960

Viz též... Hry Provozování her za NAT MSN Gaming Zone Half-Life Battle.net (Blizzard)