### Příklad realizace VPN

Použitím WinRoute a protokolu PPTP lze velmi efektivně propojit dvě lokální sítě (např. pobočky firmy) připojené do Internetu. Vytvořené propojení (tzv. tunel) umožňuje bezpečnou komunikaci mezi oběma lokálními sítěmi.

Realizace takovéto VPN předpokládá následující:

- Windows 2000 Server na obou stranách
- WinRoute na obou stranách
- RRAS (Routing and Remote Access Service - Směrování a vzdálený přístup) na obou Windows 2000 serverech

1. Na obou serverech přidejte do směrovací tabulky cestu do lokální sítě na druhé straně PPTP tunelu přes RRAS rozhraní.
2. V programu WinRoute Administration zvolte Settings -> Interface Table a vyberte RAS linku pro PPTP spojení (je-li třeba, přidejte novou linku v menu Settings -> Advanced -> Interface Maintenance). Ujistěte se, že na tomto rozhraní není zapnut NAT (platí pro obě strany tunelu).
3. V záložce RAS přiřaďte vybrané lince příslušné PPTP připojení.
4. Otestujte propojení (např. příkazem `ping`) - z libovolného počítače ve vaší lokální síti by měly být dosažitelné jak počítače v lokální síti na druhé straně PPTP tunelu, tak i počítače v Internetu.

POZOR: Nelze použít operační systém Windows NT Server! Implementace služby RRAS v tomto systému využívá vlastní směrování nezávislé na systémové směrovací tabulce, a proto WinRoute nemůže pakety směrovat správně.

Viz též... Virtuální privátní sítě (VPN) PPTP server za WinRoute IPSec klient Novell Border Manager