### Nastavení rozhraní (Properties)

Stiskem tlačítka "Properties" je možné nastavovat vlastnosti vybraného rozhraní.

Záložka "NAT"

V záložce "NAT" je nejdůležitější volba "Perform NAT with the IP address of this interface on all communication passing through". Ta zapíná tzv. překlad IP adres (Network Address Translation), tzn., že ve všech IP paketech odcházejících z tohoto rozhraní je zdrojová IP adresa nahrazena IP adresou tohoto rozhraní. Z toho vyplývá, že tuto volbu lze zapnout jen na rozhraní vedoucím do Internetu (síťové kartě či RAS lince), aby byly "překládány" privátní adresy lokální sítě na veřejnou adresu internetového rozhraní.

Poznámka: Překlad adres opačným směrem nemá žádný smysl a způsobí nefunkčnost WinRoute (nebude možno směrovat mezi lokální sítí a Internetem). Proto dobře zkontrolujte, zda zapínáte NAT na správném rozhraní!

Druhou funkcí volby "Perform NAT with the IP address of this interface on all communication passing through" je aktivace firewallu. Ten způsobí "uzavření" všech TCP a UDP portů pro požadavky přicházející na toto rozhraní. Počítač s WinRoute je tak dokonale chráněn proti přístupu zvenčí.

Volba "Exclude this computer from NAT" vypíná firewallovou ochranu popsanou v předchozím odstavci (překlad adres zůstává funkční). Neuvážené použití této volby může být velmi nebezpečné - počítač s WinRoute pak není nijak chráněn proti napadení. NEZAPÍNEJTE tuto volbu, pokud k tomu nemáte opravdu dobrý důvod (takovým důvodem může být např. krátkodobé umožnění připojení programem WinRoute Administration pracovníkovi technické podpory během vaší konzultace).

Záložka "RAS"

V této záložce lze vybrané lince (např. "line1") přiřadit položku RAS (Telefonického připojení) a nastavit parametry vytáčení.

Pole "RAS Entry" umožňuje vybrat některou z nadefinovaných položek. Tlačítkem "Settings" lze upravovat parametry této položky (stejně jako v Ovládacích panelech). Není-li dosud žádná položka ve Windows vytvořena, pak toto tlačítko spustí průvodce vytvořením nového připojení.

V sekci "Connection" lze zvolit způsob vytáčení: ručně (Manual), na žádost (On Demand - má význam pouze pro "line1"), trvalé připojení (Persistent) nebo vlastní nastavení (Custom). V případě poslední volby lze pak tlačítkem "Edit" nastavit, kdy má fungovat vytáčení na žádost (Dial on demand), kdy má být trvale vytočeno (Keep the line connected) a kdy má linka zůstat trvale zavěšena (Keep the line disconnected). Každá z těchto voleb může být buď vypnuta (never) nebo nastaven časový interval její platnosti. Podrobnosti o nastavení časových intervalů naleznete v kap. Pomocné nástroje / Časové intervaly.

Sekce "Options" pak umožňuje nastavení dalších parametrů: "Hang up if idle for" znamená dobu (v minutách), po které dojde k automatickému zavěšení linky, jestliže po ní neprocházejí žádná data. "Redial when busy" znamená opakování vytáčení, jestliže je linka momentálně obsazena. Lze nastavit maximální počet pokusů o vytočení. Volba "Reconnect on line failure" znamená automatické obnovení spojení (znovuvytočení) po jeho výpadku.

Viz též... Tabulka rozhraní (Interface Table) Přidání a odebrání rozhraní (Interface Maintenance) Vytáčení na žádost Dial in adapter