### Mail server

Mail server je obvykle složen ze dvou částí: SMTP a POP3 server. Do Internetu můžete chtít zpřístupnit buď jen SMTP server, nebo jen POP3 server, nebo oba. Rozhodněte se správně, který server zpřístupníte:

- SMTP server je třeba zpřístupnit, jestliže je přímo na váš server (počítač s WinRoute) nasměrován MX záznam pro vaši doménu. Pokud tedy např. pošta pro vaši doménu chodí do doménové schránky u poskytovatele Internetu, není třeba SMTP server zpřístupňovat.
- POP3 server musí být přístupný pouze tehdy, chtějí-li si (někteří) vaši uživatelé vybírat své schránky odjinud než z vaší lokální sítě.

Zpřístupnění SMTP serveru

Pro zpřístupnění vašeho SMTP serveru proveďte následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Listen port: single port 25

Destination IP: IP adresa SMTP serveru v lokální síti (např. 192.168.1.10)

Destination Port: 25

POP3 server

Stejným způsobem proveďte mapování portu 110.

IMAP server

Jestliže mail server používá pro přístup do mailových schránek namísto POP3 protokol IMAP (Internet Message Access Protocol), proveďte mapování portu 143.

Viz též... WWW, FTP, DNS a Telnet server za WinRoute Zpřístupnění WWW serveru běžícího za WinRoute DNS server za WinRoute Problematika DNS FTP klient FTP server za WinRoute Telnet server