### DirecPC připojení

DirecPC je systém, který používá pro data stahovaná z Internetu (download) rychlou satelitní linku a pro data jdoucí do Internetu (upload) běžné připojení (zpravidla vytáčenou linkou). Je jedním z prvních rozšířenějších systémů tohoto druhu a WinRoute pro něj obsahuje speciální podporu, umožňující sdílení připojení technologií NAT stejně, jako např. v případě pevné linky.

Konfigurace WinRoute s DirecPC

Před zahájením instalace (resp. konfigurace) WinRoute je třeba nainstalovat a nastavit všechny komponenty DirecPC systému, tj. adaptér pro satelitní anténu, telefonické připojení (RAS) pro odchozí linku a obsluhující software. DirecPC adaptér WinRoute rozpozná jako speciální rozhraní a umožní pro něj nastavit specifické parametry.

1. Použití RAS linky ve WinRoute

V případě vytáčené linky je možno využít buď DirecPC Dialer (tj. softwarová komponenta DirecPC zajišťující vytáčení odchozí linky) anebo přímo RAS linku ve WinRoute. Použití WinRoute je výhodnější a doporučuje se, protože pak může fungovat vytáčení linky na žádost a zavěšování při nečinnosti, což ušetří náklady na připojení.

V menu zvolte Settings -> Interface Table. Zde se objeví rozhraní typu DirecPC. Vyberte toto rozhraní a stiskněte tlačítko "Properties".

- V záložce "NAT" zapněte volbu "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through". NEZAPÍNEJTE volbu "Exclude this computer from NAT"!
- V záložce "DirecPC" zvolte "Through interface:" a vyberte linku "line1". Do pole "DirecPC Gateway" je třeba zadat DirecPC bránu (to je "protější konec" systému - tedy místo, kde se obě linky opět spojují). Tuto adresu vám sdělí poskytovatel DirecPC.

RAS linku ve WinRoute je rovněž nutno správně nastavit.

- V záložce "NAT" zkontrolujte, zda je zapnuta volba "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through". NEZAPÍNEJTE volbu "Exclude this computer from NAT"!
- V záložce "RAS" vyberte příslušnou položku telefonického připojení (RAS) a nastavte potřebné parametry (viz kap. Vytáčené připojení).

POZOR: Ve vlastnostech protokolu TCP/IP příslušného telefonického připojení (resp. RAS položky) VYPNĚTE standardní volbu "Použít výchozí bránu na vzdálené síti" ("Use default gateway on remote network")!!! Jinak budou všechny pakety směrovány přes tuto linku a DirecPC se vůbec nevyužije.

2. Použití DirecPC Dialeru

Pro vytáčení odchozí linky je možno využít DirecPC Dialer, i když se to příliš nedoporučuje (viz výše).

V menu zvolte Settings -> Interface Table. Zde se objeví rozhraní typu DirecPC. Vyberte toto rozhraní a stiskněte tlačítko "Properties".

- V záložce "NAT" zapněte volbu "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through". NEZAPÍNEJTE volbu "Exclude this computer from NAT"!
- V záložce "DirecPC" zvolte "DirecPC dial-up".

Poznámka: I v tomto případě je třeba ve WinRoute správně nastavit RAS linku! Jinak nebude WinRoute linku znát a nebude ji moci použít pro odchozí pakety.

3. Použití síťové karty

Třetí možností je použít pro odchozí spojení pevnou linku. Rozhraním pro odchozí pakety je v tomto případě síťová karta.

V menu zvolte Settings -> Interface Table. Zde se objeví rozhraní typu DirecPC. Vyberte toto rozhraní a stiskněte tlačítko "Properties".

- V záložce "NAT" zapněte volbu "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through". NEZAPÍNEJTE volbu "Exclude this computer from NAT"!
- V záložce "DirecPC" zvolte "Through interface:" a vyberte síťovou kartu pro připojení do Internetu. Do pole "GW:" zadejte výchozí bránu pro tuto kartu (adresu vám sdělí poskytovatel připojení pevnou linkou) a do pole "DirecPC Gateway" DirecPC bránu (adresu vám sdělí poskytovatel DirecPC). Zkontrolujte pečlivě zadané hodnoty - pokud např. adresy zaměníte, nebude připojení vůbec fungovat.

POZOR: Na vnější síťové kartě NESMÍ být nastavena žádná výchozí brána (narozdíl od připojení pouze pevnou linkou)! Jinak budou všechny pakety směrovány přes toto rozhraní a DirecPC se vůbec nevyužije.

Viz též... Připojení vaší sítě k Internetu Vytáčené (dial-up) připojení - analogový modem nebo ISDN Připojení kabelovým modemem nebo xDSL Připojení lokální sítí (LAN) Jiné satelitní systémy Připojení PPPoE