### RAS server (server telefonického připojení)

RAS server (server telefonického připojení) umožňuje vzdálené připojení do lokální sítě pomocí modemu. WinRoute obsahuje pro tento účel speciální RAS linku označenou jako "Dial-in adapter". Toto rozhraní se nezobrazuje v Interface Table, protože na něm nelze zapnout funkci NAT ani nastavovat žádné další parametry (to je záležitost RAS serveru). WinRoute RAS server nijak neomezuje, je-li splněna následující podmínka:

- RAS server musí mít nastavenu a klientům přidělovat IP adresu z JINÉ SUBSÍTĚ než je lokální síť (př.: používáte-li ve vaší lokální síti IP adresy 192.168.1.x s maskou 255.255.255.0, použijte v RAS serveru IP adresy 192.168.2.x s toutéž maskou. Jinak nebude směrování mezi lokální sítí a vzdálenými klienty fungovat správně.

Poznámka: Používáte-li RAS server ve Windows NT bez WinRoute, pak je možné používat IP adresy přímo z lokální subsítě. Windows NT dokáží takovou situaci ošetřit. WinRoute ale provádí regulérní IP směrování, a proto vyžaduje, aby na každém rozhraní byly IP adresy z JINÉ subsítě.

Tato konfigurace představuje situaci malého poskytovatele Internetu (pro internetové připojení musí být použit jiný modem nebo pevná linka). Pak totiž získá vzdálený klient přístup nejen do lokální sítě, ale i do Internetu. WinRoute nijak neomezuje počet vzdáleně připojených uživatelů.

Viz též... Služby Windows Síť Microsoft Network