### Miscellaneous Options

Dialogové okno Miscellaneous Options (menu Settings / Advanced / Misc. Options) umožňuje provést různá další upřesňující nastavení.

Socket Options

- TCP inactivity timeout - nastavení doby, po jejímž uplynutí bude TCP spojení automaticky ukončeno, jestliže jím nejsou přenášena žádná data.
- TCP connection retry - počet pokusů o opakované navázání TCP spojení v případě neúspěchu.

Tyto parametry jsou za normálních okolností záležitostí TCP klienta - v případě použití funkce NAT však WinRoute přebírá jeho roli. Ve většině případů ale není potřeba výchozí hodnoty upravovat.

- Enable reverse DNS (for logging) - je-li tato volba zapnuta, pak se v záznamových oknech (např. HTTP Log nebo Mail Log) převádějí IP adresy počítačů v lokální síti na jejich DNS jména (pokud jsou příslušné údaje v DNS zaneseny). To může být užitečné při vyhodnocování logů, avšak tato volba může znatelně zpomalit činnost WinRoute, na což je po jejím zapnutí uživatel upozorněn varovným hlášením.

Dialing Options

Volby pro vytáčení.

- Do not dial on demand for listed DNS names - nevytáčet pro uvedená DNS jména. Tato volba říká DNS forwarderu, aby při přijetí dotazu na některé z uvedených jmen nevytáčel internetové připojení.
- Enable dialing for local DNS names (the names without a domain part) - povolit vytáčení pro lokální DNS jména (bez doménové části). Tato volba může být využita v případě, že DNS server pro lokální síť je umístěn mimo ni. V ostatních případech se nedoporučuje zapínat tuto volbu.
- RAS phonebook - zde je možno zvolit telefonní seznam telefonického připojení (RAS Phonebook) ve Windows NT/2000. To může být třeba v případě, že bylo připojení vytvořeno jiným uživatelem, než který provedl instalaci WinRoute. Pak se připojení v nastavení RAS linky nezobrazí, není-li zde vybrán telefonní seznam příslušného uživatele.

Advanced Options

- NAT table default timeout for TCP (UDP) protocol - čas vypršení záznamu v NAT tabulce pro TCP a UDP pakety. Za normálních okolností je záznam z tabulky smazán při ukončení spojení. Je-li však spojení ukončeno nekorektně (např. z důvodu výpadku sítě), ke smazání záznamu nedojde. Takové záznamy jsou pak odstraňovány po uplynutí nastavené doby. Bez existence tohoto mechanismu by brzy došlo k úplnému zaplnění NAT tabulky.
- TokenRing support enabled - podpora TokenRing adaptérů. Je-li ve vašem počítači instalován TokenRing adaptér, ujistěte se, že je tato volba zapnutá. V ostatních případech nemá žádný účinek.

Viz též... Další nastavení