## Rychlé nastavení (Quick Checklist)

Tato kapitola popisuje základní nastavení, jejichž provedení zajistí okamžitý přístup do Internetu ze všech počítačů ve vaší lokální síti.

Nastavení a pravidla pro počítač s WinRoute

1. Dvě síťová rozhraní
   Počítač s WinRoute musí mít (alespoň) dvě síťová rozhraní: jedno do Internetu a druhé do lokální sítě. Rozhraní do Internetu může být např. modem, ISDN, síťová karta nebo DirecPC adaptér, rozhraní do lokální sítě pak síťová karta typu Ethernet nebo TokenRing.
2. Zapněte NAT na INTERNETOVÉM rozhraní!
   Volba NAT musí být zapnuta na rozhraní vedoucím do Internetu. V menu zvolte Settings -> Interface Table, zde vyberte příslušné rozhraní, stiskněte tlačítko Properties a v záložce NAT zapněte volbu "Perform NAT with the IP address of this interface on all communication passing through". POZOR: Nezapínejte volbu "Exclude this computer from NAT"! Tato volba zruší firewallovou ochranu počítače s WinRoute a ten se tak stane nechráněným vůči útokům z Internetu.
3. NEZAPÍNEJTE NAT na vnitřním rozhraní!
   Přesvědčete se, že volba "Perform NAT..." NENÍ zapnutá na žádném rozhraní vedoucím do lokální sítě.
4. Nenastavujte ŽÁDNOU výchozí bránu na vnitřních rozhraních!
   Na vnitřních rozhraních NESMÍ být nastavena výchozí brána. Na internetovém rozhraní bude samozřejmě výchozí brána nastavena podle údajů vašeho poskytovatele Internetu (zpravidla konfigurováno dynamicky).
5. Nastavte správně parametry DHCP serveru!
   Nejjednodušším způsobem nastavení ostatních počítačů v lokální síti je použití DHCP serveru. Pokud jej zapnete, nezapomeňte správně nastavit rozsah přidělovaných IP adres a ve volitelných parametrech (Options) alespoň adresu brány (Default Gateway) a DNS serveru - obojí na IP adresu vnitřního rozhraní počítače s WinRoute.

Nastavení ostatních počítačů v lokální síti

Použijete-li DHCP server (viz výše), není třeba na ostatních počítačích nic nastavovat. Ve vlastnostech protokolu TCP/IP jednoduše ponechte výchozí volbu "Získávat IP adresu automaticky". Nechcete-li nebo nemůžete-li DHCP server z nějakého důvodu použít,

1. Výchozí bránou je IP adresa vnitřního rozhraní počítače s WinRoute!
   Počítač s WinRoute je VÝCHOZÍ BRÁNOU (default gateway) pro všechny počítače ve vaší lokální síti. Nastavte správně bránu ve vlastnostech protokolu TCP/IP! POZNÁMKA: Toto platí v případě, že je vaše lokální síť tvořena pouze jedním IP segmentem (tedy bez interních směrovačů). Popis nastavení pro více lokálních segmentů naleznete v kapitole Nastavení a příklady.
2. Zapněte používání DNS a nastavte správně adresu DNS serveru!
   Na lokálních počítačích musí být nastavena adresa (alespoň jednoho) DNS serveru. Můžete nastavit buď přímo DNS server vašeho poskytovatele Internetu, nejvhodnější však je použít DNS Forwarder ve WinRoute (zejména v případě vytáčené linky). V tomto případě nastavíte jako adresu DNS serveru rovněž adresu vnitřního rozhraní počítače s WinRoute (tedy stejně jako výchozí bránu).

Poznámka: Ve Windows 95/98/ME je v záložce DNS třeba vyplnit položku Hostitel (Host), případně Doména (Domain). Hostitel je název vlastního počítače (shodný se jménem počítače v záložce Identifikace), NIKOLIV název počítače s WinRoute! Doména je pak název vaší domény (např. "firma.cz"). V případě, že vlastní doménu nemáte, ponechte tuto položku prázdnou.

Viz též... Nastavení WinRoute a lokální sítě Nastavení lokální sítě Připojení vaší sítě k Internetu