### Jiné satelitní systémy

WinRoute Pro 4.1 obsahuje speciální podporu pouze pro systém DirecPC. S jinými typy satelitních připojení jej lze použít, ale přístup z počítačů v lokální síti do Internetu je možný pouze přes vestavěný proxy server (nikoliv pomocí NAT).

Poskytovatelé těchto satelitních připojení zpravidla mají vlastní proxy server, přes který se musejí klienti připojovat. Proxy server ve WinRoute je možno nastavit tak, aby používal tento proxy server jako svůj nadřazený (tzv. parent proxy server). Následující odstavec stručně popisuje, jak nastavit používání nadřazeného proxy serveru. Detaily naleznete v kap. WinRoute - popis a nastavení / Proxy server.

Nadřazený proxy server (např. satelitní systém DVB)

Před instalací WinRoute (resp. s vypnutým WinRoute Engine) ověřte funkčnost vlastního připojení. Ve WinRoute nezapínejte volbu "Perform NAT with the IP address of this interface on all communication passing through" na ŽÁDNÉM rozhraní! NAT (bez speciální podpory, která funguje u DirecPC) nepropustí příchozí pakety ze satelitního adaptéru, protože jejich cílová IP adresa je jiná než zdrojová adresa v odchozích paketech.

Z menu zvolte Settings -> Proxy Server a vyberte záložku "Advanced". Zde zadejte IP adresu a port nadřazeného proxy serveru (tyto informace získáte od poskytovatele satelitního připojení). Proxy server ve WinRoute tak nebude komunikovat přímo s cílovými servery, ale bude pouze předávat požadavky nadřazenému proxy serveru.

Ověřování uživatele nadřazeným proxy serverem

Vyžaduje-li nadřazený proxy server ověření uživatele jménem a heslem, postupujte následovně:

- Ověřte si, zda máte WinRoute Pro 4.1 Build 21 nebo novější (lze zjistit v menu Help -> About application...). Pokud ne, upgradujte na novější verzi (podrobnosti viz kap. Instalace). Starší verze ověření na nadřazeném proxy serveru nepodporují.
- Zastavte WinRoute Engine a spusťte Editor registru (regedit.exe). Přepněte se do větve "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TinySoftware\WinRoute". V pravé polovině okna Editoru registru vyhledejte položky "ParentProxyUser" a "ParentProxyPass" a do nich zadejte správné jméno a heslo.

- Ukončete Editor registru a spusťte WinRoute Engine.

Poznámka: Vyžaduje-li nadřazený proxy server ověření uživatele, lze to provést POUZE tímto způsobem. NENÍ MOŽNÉ provést autorizaci z koncového klienta (WWW prohlížeče). Tam se sice objeví okno pro zadání uživatelského jména a hesla, ale proxy server ve WinRoute nemůže tyto údaje na nadřazený server přenést.

Viz též... Připojení vaší sítě k Internetu Vytáčené (dial-up) připojení - analogový modem nebo ISDN Připojení kabelovým modemem nebo xDSL Připojení lokální sítí (LAN) DirecPC připojení Připojení PPPoE