### Připojení dvou segmentů přes 1 IP adresu

Máte-li více lokálních segmentů (pro jednoduchost předpokládejme pouze dva, ale následující úvahy platí zcela obecně), přičemž každý segment je připojen na jednu síťovou kartu počítače s WinRoute, NENÍ TŘEBA žádných speciálních nastavení. Počítače v každém lokálním segmentu budou nastaveny tak, jako by byl k WinRoute připojen pouze tento segment (není tedy třeba nastavovat žádné cesty do ostatních segmentů apod.). WinRoute bude provádět směrování paketů mezi každým lokálním segmentem a Internetem, stejně jako mezi lokálními segmenty navzájem.

Příklad:

WinRoute má (kromě rozhraní do Internetu) dvě síťové karty, k nimž jsou připojeny segmenty 192.168.1.x a 192.168.2.x.

Jediná nastavení, která musíte provést jsou následující:

Internetové rozhraní

- NAT je ZAPNUT
- IP adresa, výchozí brána a DNS server(y) - podle pokynů poskytovatele připojení (příp. konfigurováno dynamicky)

Vnitřní rozhraní

- NAT NENÍ zapnut
- IP adresa z privátního rozsahu (např. 192.168.1.1 nebo 10.1.1.1)
- NENÍ nastavena výchozí brána na ŽÁDNÉM vnitřním rozhraní

Viz též... Vícesegmentové lokální sítě Obecné informace Připojení kaskádních segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 2 IP adresy 2 segmenty, 2x WinRoute, 1 fyzické připojení Připojení privátního a veřejného segmentu (DMZ)