### Vytáčené (dial-up) připojení - analogový modem nebo ISDN

V tomto případě musí být WinRoute nainstalován na počítač, který má:

- modem připojený k ISDN nebo telefonní lince
- síťovou kartu vedoucí do lokální sítě

Před zahájením instalace WinRoute...

Před spuštěním instalačního programu zkontrolujte zejména následující:

- na počítači je nainstalován protokol TCP/IP a je správně nakonfigurován (viz kap. Rychlé nastavení nebo Nastavení lokální sítě).

TIP: Na vnitřní síťové kartě nastavte adresu DNS serveru "samu na sebe" (tj. stejnou adresu, jako má samotná karta). Tím zajistíte, že i DNS dotazy z tohoto počítače budou předávány DNS Forwarderu ve WinRoute. Je to jediný způsob, jak zajistit vytáčení na žádost z tohoto počítače (bude fungovat samozřejmě pouze tehdy, bude-li cílový počítač zadán DNS jménem a ne IP adresou).

- je nainstalována služba Telefonické připojení (Windows 95/98/ME) nebo RAS (Vzdálený přístup - Windows NT/2000)
- modem je připojen k lince i k počítači a je zapnut

WinRoute používá k připojování do Internetu standardní službu Telefonické připojení (příp. RAS). Je doporučeno vytvořit příslušnou položku připojení ještě PŘED instalací WinRoute a vyzkoušet funkčnost tohoto připojení. Ušetříte si tak mnoho problémů při odhalování chyb po instalaci WinRoute.

Konfigurace WinRoute

- Po instalaci WinRoute zvolte menu Settings -> Interface Table. Vyberte rozhraní "line1" (připravená interní linka WinRoute) a stiskněte tlačítko Properties.
- V záložce NAT zkontrolujte, zda je zaškrtnuta volba "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through" (tato volba by měla být standardně zapnutá, protože WinRoute předpokládá, že RAS linka se používá pro připojení do Internetu). NEZAPÍNEJTE volbu "Exclude this computer from NAT"!
- V záložce RAS vyberte v poli "RAS Entry" položku telefonického připojení, kterou chcete používat pro připojení do Internetu. Tlačítkem Settings je možno upravit její vlastnosti (stejně jako v Ovládacích panelech), případně vytvořit novou položku, pokud dosud žádná neexistuje. K vybrané položce je zde třeba zadat jméno a heslo.
- Dále můžete nastavit způsob vytáčení - ručně ("Manual"), na žádost ("On Demand" - výchozí volba), trvalé připojení ("Persistent"), případně nastavit, jak se bude způsob vytáčení v čase měnit ("Custom").
- Volba "Hang up if idle for:" umožňuje nastavit dobu, po které se linka automaticky zavěsí, jestliže neprocházejí žádná data. Volba "Redial when busy:" znamená počet opakování vytáčení, jestliže je linka obsazená, a "Reconnect on line failure" umožní automatické obnovení spojení při výpadku linky.
- Na VNITŘNÍ síťové kartě NEZAPÍNEJTE volbu "Perform NAT with IP address of this interface on all communication passing through"!!!

Viz též... Připojení vaší sítě k Internetu Připojení kabelovým modemem nebo xDSL Připojení lokální sítí (LAN) DirecPC připojení Jiné satelitní systémy Připojení PPPoE