## Vícesegmentové lokální sítě

V této sekci... Obecné informace Připojení kaskádních segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 2 IP adresy 2 segmenty, 2x WinRoute, 1 fyzické připojení Připojení privátního a veřejného segmentu (DMZ) | Viz té... Speciální nastavení a příklady Sluby Windows WWW, FTP, DNS a Telnet server za WinRoute Vzdálený přístup do Windows Virtuální privátní sítě (VPN) Chat, multimédia a videokonference Hry Speciální sítě