### Manuální konfigurace

Rozhodnete-li se konfigurovat počítače ve vaší lokální síti manuálně, je třeba nastavit alespoň následující parametry protokolu TCP/IP:

IP adresa

V lokální síti skryté za firewallem by měly být používány IP adresy z některého privátního rozsahu, tj. 10.x.x.x, 192.168.x.x nebo 172.16.x.x. Tyto adresy jsou vyhrazeny pro privátní sítě a nemohou se vyskytnout nikde v Internetu. Zvolte si schéma, podle kterého budete IP adresy přidělovat.

Příklad 1: zvolíte adresy 192.168.1.x a masku subsítě 255.255.255.0. Takto můžete přidělit IP adresy 192.168.1.1 až 192.168.1.254 (adresy 192.168.1.0 a 192.168.1.255 mají zvláštní význam a nelze je použít jako adresy počítačů!).

Příklad 2: 254 adres z předchozího příkladu nestačí - zvolíte adresy 192.168.x.x s maskou 255.255.0.0. Pak můžete ve vaší lokální síti přiřazovat adresy 192.168.0.1 až 192.168.255.254.

Díky možnosti definovat síťovou masku po jednotlivých bitech existuje mnoho dalších možností, jak zvolit IP adresy pro vaši lokální síť. V praxi je však rozdělení po jednotlivých bytech (tj. maska obsahuje jen hodnoty 255 a 0) zpravidla postačující.

Výchozí brána

Výchozí bránu na všech počítačích ve vaší síti nastavte na IP adresu VNITŘNÍHO rozhraní počítače s WinRoute. Doporučuje se přiřadit tomuto rozhraní nějakou snadno zapamatovatelnou IP adresu (např. 192.168.1.1, 192.168.1.100 apod.). Snížíte tak pravděpodobnost chyby při zadávání adresy výchozí brány na ostatních počítačích.

Nastavení DNS

Na všech počítačích je rovněž nutné nastavit adresu alespoň jednoho DNS serveru, aby bylo možno navázat spojení s počítačem zadaným DNS jménem (jinak by bylo nutno odkazovat všechny cílové počítače IP adresou). Adresu DNS serveru je nejvhodnější nastavit na VNITŘNÍ rozhraní počítače s WinRoute - vestavěný DNS Forwarder zajistí předání dotazu DNS serveru v Internetu, rychlé zodpovídání opakovaných dotazů, vytáčení na DNS dotazy (v případě dial-up připojení) a případně může fungovat také jako jednoduchý DNS server pro Vaši lokální doménu.

Místo DNS Forwarderu můžete nastavit přímo IP adresu DNS serveru vašeho poskytovatele Internetu (pro dial-up připojení se ale nedoporučuje) nebo IP adresu DNS serveru běžícího přímo ve vaší lokální síti (vypnete-li DNS Forwarder, může běžet i na tomtéž počítači jako WinRoute).

Viz též... Nastavení lokální sítě IP adresa, maska subsítě Co je to výchozí brána? Použití DHCP serveru ve WinRoute Použití jiného DHCP serveru