### Nastavení e-mailových klientů

V e-mailových klientech provozovaných ve vaší lokální síti stačí jednoduše nastavit (vnitřní) IP adresu nebo DNS jméno počítače s WinRoute jako server příchozí (POP3) a odchozí (SMTP) pošty. Pro přístup k POP3 schránce použijete jméno uživatelského účtu ve WinRoute a příslušné heslo.

Klient se připojuje k mail serveru ve WinRoute lokální sítí. Obecně platí několik základních pravidel:

- Vnitřní adresa počítače s WinRoute (resp. jeho DNS jméno) je adresou SMTP i POP3 serveru.
- V klientovi nenastavuje žádný proxy server
- Nenastavujte žádné vytáčení připojení, a to ani v klientovi na počítači s WinRoute. Vytáčení připojení je čistě záležitostí WinRoute!

Většina e-mailových klientů umožňuje definovat současně více e-mailových účtů. Nic nebrání tomu, abyste např. používali mail server ve WinRoute a současně vybírali privátní POP3 schránku v Internetu. Zpravidla je však výhodnější, aby takové schránky vybíral WinRoute a doručoval poštu do lokální schránky (viz kap. Vybírání vzdálených POP3 schránek).

Poznámka: Volba "Odeslat / Přijmout" v klientovi vybírá pouze lokální POP3 schránku ve WinRoute. Touto volbou NENÍ MOŽNÉ vyvolat přijetí mailů ze schránek definovaných v "Remote POP3". To se provádí pouze v plánovaných intervalech nebo při odeslání mailu do Internetu (v závislosti na nastavení plánování).

Viz též... Mail server Základní informace Uživatelské mailové schránky Odesílání pošty - SMTP server Nastavení parametrů mail serveru Příjem pošty protokolem SMTP Aliasy Vybírání vzdálených POP3 schránek Plánování přijímání a odesílání pošty Antispamová ochrana mail serveru