### Příjem pošty protokolem SMTP

WinRoute umožňuje přijímat poštu protokolem SMTP a/nebo vybírat libovolný počet POP3 schránek a doručovat, případně třídit je do schránek lokálních.

Chcete-li přijímat poštu protokolem SMTP, musejí být splněny následující dvě podmínky:

- DNS záznam "MX" (Mail Exchange) pro vaši doménu musí být správně nasměrován na váš SMTP server (tj. počítač s WinRoute). Spravujete-li sami DNS server pro vaši doménu, nastavte správně tento záznam, jinak se dohodněte s vaším poskytovatelem Internetu.
- Port 25 vašeho SMTP serveru musí být z Internetu přístupný. Máte-li na vnějším rozhraní zapnutou funkci NAT, je třeba port 25 zpřístupnit (tj. namapovat jej na adresu některého rozhraní počítače s WinRoute). Podrobnosti naleznete v kap. NAT směrovač / Mapování portů.

POZOR: Na mapovaný port 25 se může připojit KTERÝKOLIV SMTP SERVER v Internetu, aby mohl do vaší domény doručit mail. NENASTAVUJTE proto u mapovaného portu volbu "Allow access only from" ani nepoužívejte žádný paketový filtr na port 25! Jinak vám pravděpodobně většina mailů nebude moci být doručena.

V závislosti na vašem internetovém připojení existují dva způsoby, jak přijímat poštu protokolem SMTP:

1. Pevné připojení

Splníte-li výše uvedené podmínky, není třeba žádných dalších nastavení. Nezapomeňte specifikovat lokální doménu (domény), případně nastavit příslušné aliasy (viz kap. Aliasy).

2. Vytáčené připojení (příkaz ETRN)

V tomto případě není váš mail server trvale dostupný a maily se shromažďují na SMTP serveru vašeho poskytovatele Internetu. V záložce "General" je třeba nastavit volbu "Use ETRN command". V okamžiku připojení vyšle váš SMTP server nadřazenému SMTP serveru příkaz ETRN, který říká "jsem připraven, můžeš mi poslat maily". Nadřazený SMTP server buď pošle maily se své fronty, anebo na příkaz ETRN neodpoví. Proto je třeba správně nastavit vypršení (timeout) příkazu ETRN v záložce "Advanced" - viz kap. Nastavení parametrů mail serveru.

Aby mohlo přijímání pošty pomocí ETRN správně fungovat, je třeba splnit ještě následující podmínky.

- Pro vaši doménu musejí být nastaveny (alespoň) dva MX záznamy. První, s nejvyšší prioritou, bude nasměrován přímo na váš SMTP server (tj. počítač s WinRoute). V době, kdy budete do Internetu připojeni, budou maily posílány přímo vašemu serveru (tedy stejně jako v případě pevného připojení).

MX záznam s druhou nejvyšší prioritou musí být na směrován na SMTP server vašeho poskytovatele Internetu, který podporuje příkaz ETRN. Bude-li váš SMTP server nedosažitelný (v době, kdy nejste připojeni), budou maily doručovány na tento server, odkud si je váš server po připojení vyžádá příkazem ETRN.

- SMTP server, nastavený v položce "Relay SMTP server" (záložka "General"), musí být tentýž server, na kterém jsou maily dočasně uchovávány. WinRoute komunikuje pouze s jedním SMTP serverem.

Poznámka: Detailní vysvětlení nastavování MX záznamů je nad rámec manuálu WinRoute Pro. Tato nastavení však zpravidla provádí váš poskytovatel Internetu - vám stačí pouze nastavit správný nadřazený SMTP server a zapnout používání příkazu ETRN.

Příjem pošty pro více domén

Má-li SMTP server ve WinRoute přijímat poštu pro více domén současně, mohou nastat dva případy:

1. MX záznamy pro všechny tyto domény jsou nastaveny na jednu IP adresu. Pak stačí, aby byl správně mapován port 25 (viz výše).
2. Každý MX záznam je nasměrován na jinou IP adresu. V tomto případě musí být všechny tyto adresy přiřazeny vnějšímu rozhraní počítače s WinRoute (možno pouze ve Windows NT/2000). Pro každou z těchto adres pak musíte provést mapování portů následujícím způsobem:

Protocol: TCP

Listen IP: jedna z vnějších adres (pro níž má být port 25 zpřístupněn)

Listen port: single port 25

Destination IP: Shodná s "Listen IP"! Není možné provést vícenásobné mapování na tutéž dvojici <Destination IP; Destination Port>.

Destination port: 25

Viz též... Mail server Základní informace Uživatelské mailové schránky Odesílání pošty - SMTP server Nastavení parametrů mail serveru Aliasy Vybírání vzdálených POP3 schránek Plánování přijímání a odesílání pošty Antispamová ochrana mail serveru Nastavení e-mailových klientů