### Použití jiného DHCP serveru

Pro automatickou konfiguraci lokálních počítačů je samozřejmě možné použít i jiný DHCP server než ten ve WinRoute. Pokud již ve vaší síti nějaký DHCP server běží, můžete jej využívat i nadále.

V tomto případě však zkontrolujte nastavení volitelných parametrů, které váš DHCP server přiděluje. Je bezpodmínečně nutné, aby přiděloval IP adresu výchozí brány a DNS serveru. Oba tyto parametry by měly obsahovat IP adresu vnitřního rozhraní počítače s WinRoute.

POZOR: Adresa vnitřního rozhraní WinRoute musí být nastavena pevně (ručně) a nesmí být obsažena v rozsahu adres, které váš DHCP server přiděluje!

V principu je možné, aby ve vaší síti běželo i více DHCP serverů současně, ale nedoporučuje se to. Chcete-li provozovat více DHCP serverů (např. z důvodu spolehlivosti), dejte pozor, aby se rozsahy přidělovaných adres nepřekrývaly - pak by mohlo docházet k vícenásobnému přidělení téže IP adresy různým stanicím.

Viz též... Nastavení lokální sítě IP adresa, maska subsítě Co je to výchozí brána? Použití DHCP serveru ve WinRoute Manuální konfigurace